
ADE7880	KEYWORD1
ADE7880_SPI	KEYWORD1
ADE7880_I2C	KEYWORD1

write8Register	KEYWORD2
write16Register	KEYWORD2
write32Register	KEYWORD2
read8Register	KEYWORD2
read16Register	KEYWORD2
read32Register	KEYWORD2 
runDsp	KEYWORD2