<map id="SerialWombatSPI" name="SerialWombatSPI">
<area shape="rect" id="Node000001" title="A pin mode for the Serial Wombat 8B or SW18AB chips which allows SPI communication over I2C." alt="" coords="5,80,130,107"/>
<area shape="rect" id="Node000002" href="$class_serial_wombat_pin.html" title="Describes a Serial Wombat Pin. Is base class for other pin modes." alt="" coords="7,5,128,32"/>
<area shape="poly" id="edge1_Node000001_Node000002" title=" " alt="" coords="70,48,70,80,65,80,65,48"/>
</map>
