| ButtonToSwitch Library for Arduino v4.6.0 A library that provides elaborated switch mechanism behavior simulation for digital signals inputs

Loading...
Searching...
No Matches
Here is a list of all documented functions with links to the class documentation for each member:

### - g -

- getCurDbncTime() : DbncdMPBttn
- getFnWhnTrnOff() : DbncdMPBttn
- getFnWhnTrnOffPilot() : HntdTmLtchMPBttn
- getFnWhnTrnOffScndry() : DblActnLtchMPBttn
- getFnWhnTrnOffSldrDirUp() : SldrDALtchMPBttn
- getFnWhnTrnOffSldrMax() : SldrDALtchMPBttn
- getFnWhnTrnOffSldrMin() : SldrDALtchMPBttn
- getFnWhnTrnOffVdd() : VdblMPBttn
- getFnWhnTrnOffWrnng() : HntdTmLtchMPBttn
- getFnWhnTrnOn() : DbncdMPBttn
- getFnWhnTrnOnPilot() : HntdTmLtchMPBttn
- getFnWhnTrnOnScndry() : DblActnLtchMPBttn
- getFnWhnTrnOnSldrDirUp() : SldrDALtchMPBttn
- getFnWhnTrnOnSldrMax() : SldrDALtchMPBttn
- getFnWhnTrnOnSldrMin() : SldrDALtchMPBttn
- getFnWhnTrnOnVdd() : VdblMPBttn
- getFnWhnTrnOnWrnng() : HntdTmLtchMPBttn
- getFrcOtptLvlWhnVdd() : VdblMPBttn
- getFVPPWhnTrnOff() : DbncdMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffArgPtr() : DbncdMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffPilot() : HntdTmLtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffPilotArgPtr() : HntdTmLtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffScndry() : DblActnLtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffScndryArgPtr() : DblActnLtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffSldrDirUp() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffSldrDirUpArgPtr() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffSldrMax() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffSldrMaxArgPtr() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffSldrMin() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffSldrMinArgPtr() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffVdd() : VdblMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffVddArgPtr() : VdblMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffWrnng() : HntdTmLtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOffWrnngArgPtr() : HntdTmLtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOn() : DbncdMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnArgPtr() : DbncdMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnPilot() : HntdTmLtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnPilotArgPtr() : HntdTmLtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnScndry() : DblActnLtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnScndryArgPtr() : DblActnLtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnSldrDirUp() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnSldrDirUpArgPtr() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnSldrMax() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnSldrMaxArgPtr() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnSldrMin() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnSldrMinArgPtr() : SldrDALtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnVdd() : VdblMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnVddArgPtr() : VdblMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnWrnng() : HntdTmLtchMPBttn
- getFVPPWhnTrnOnWrnngArgPtr() : HntdTmLtchMPBttn
- getIsEnabled() : DbncdMPBttn
- getIsLatched() : LtchMPBttn
- getIsOn() : DbncdMPBttn
- getIsOnDisabled() : DbncdMPBttn
- getIsOnScndry() : DblActnLtchMPBttn
- getIsVoided() : VdblMPBttn
- getLstPollTime() : DbncdMPBttn
- getOtptCurVal() : SldrDALtchMPBttn
- getOtptCurValIsMax() : SldrDALtchMPBttn
- getOtptCurValIsMin() : SldrDALtchMPBttn
- getOtptSldrSpd() : SldrDALtchMPBttn
- getOtptSldrStpSize() : SldrDALtchMPBttn
- getOtptsSttsPkgd() : DbncdMPBttn
- getOtptValMax() : SldrDALtchMPBttn
- getOtptValMin() : SldrDALtchMPBttn
- getOutputsChange() : DbncdMPBttn
- getPilotOn() : HntdTmLtchMPBttn
- getPollPeriodMs() : DbncdMPBttn
- getScndModActvDly() : DblActnLtchMPBttn
- getSldrDirUp() : SldrDALtchMPBttn
- getSrvcTime() : TmLtchMPBttn
- getStOnWhnOtpFrcd() : VdblMPBttn
- getStrtDelay() : DbncdMPBttn
- getTrnOffASAP() : LtchMPBttn
- getUnlatchPend() : LtchMPBttn
- getUnlatchRlsPend() : LtchMPBttn
- getUpdTmrAttchd() : DbncdMPBttn
- getVoidTime() : TmVdblMPBttn
- getWrnngOn() : HntdTmLtchMPBttn