BOARD:  Arduino UNO R3
IDE:    1.8.19

(SoftWare SPI, SPI settings have no effect).

INA229_performance.ino

INA229_LIB_VERSION: 0.3.0


========================================================
Speed: 1000000

test_core
getBusVoltage:	592
getShuntVoltage:	600
getCurrent:	596
getPower:	604
getTemperature:	452
getEnergy:	896
getCharge:	896

test_config
getAccumulation:	444
getConversionDelay:	444
getTemperatureCompensation:	452
getADCRange:	444

test_adc_config
getMode:	448
getBusVoltageConversionTime:	444
getShuntVoltageConversionTime:	448
getTemperatureConversionTime:	444
getAverage:	444

test_others
getShuntTemperatureCoefficent:	448
getDiagnoseAlert:	444

test_thresholds
getShuntOvervoltageTH:	444
getShuntUndervoltageTH:	448
getBusOvervoltageTH:	444
getBusUndervoltageTH:	452
getTemperatureOverLimitTH:	444
getPowerOverLimitTH:	452

========================================================
