# Syntax Colouring Map for PCF8574


# Data types (KEYWORD1)
PCF8574	KEYWORD1


# Methods and Functions (KEYWORD2)
begin	KEYWORD2
isConnected	KEYWORD2
setAddress	KEYWORD2
getAddress	KEYWORD2

read8	KEYWORD2
read	KEYWORD2
value	KEYWORD2

write8	KEYWORD2
write	KEYWORD2
valueOut	KEYWORD2

writeArray	KEYWORD2
readArray	KEYWORD2

readButton8	KEYWORD2
readButton	KEYWORD2
setButtonMask	KEYWORD2

toggle	KEYWORD2
toggleMask	KEYWORD2
shiftRight	KEYWORD2
shiftLeft	KEYWORD2

rotateRight	KEYWORD2
rotateLeft	KEYWORD2
reverse	KEYWORD2

select	KEYWORD2
selectN	KEYWORD2
selectNone	KEYWORD2
selectAll	KEYWORD2


# Constants (	LITERAL1)
PCF8574_LIB_VERSION	LITERAL1

PCF8574_INITIAL_VALUE	LITERAL1
PCF8574_OK	LITERAL1
PCF8574_PIN_ERROR	LITERAL1
PCF8574_I2C_ERROR	LITERAL1
PCF8574_BUFFER_LENGTH_ERROR	LITERAL1

