#######################################
# Syntax Coloring Map
#######################################

#######################################
# Datatypes (KEYWORD1)
#######################################

SensirionI2cScd30	KEYWORD1

#######################################
# Methods and Functions (KEYWORD2)
#######################################

awaitDataReady	KEYWORD2
blockingReadMeasurementData	KEYWORD2
startPeriodicMeasurement	KEYWORD2
stopPeriodicMeasurement	KEYWORD2
setMeasurementInterval	KEYWORD2
getMeasurementInterval	KEYWORD2
getDataReady	KEYWORD2
readMeasurementData	KEYWORD2
activateAutoCalibration	KEYWORD2
getAutoCalibrationStatus	KEYWORD2
forceRecalibration	KEYWORD2
getForceRecalibrationStatus	KEYWORD2
setTemperatureOffset	KEYWORD2
getTemperatureOffset	KEYWORD2
getAltitudeCompensation	KEYWORD2
setAltitudeCompensation	KEYWORD2
readFirmwareVersion	KEYWORD2
softReset	KEYWORD2
readSerialNumber	KEYWORD2

#######################################
# Instances (KEYWORD2)
#######################################

sensor	KEYWORD2

#######################################
# Constants (LITERAL1)
#######################################