<map id="runSweep" name="runSweep">
<area shape="rect" id="Node000001" title="Run the gyroscope validation sweep and print each captured sample." alt="" coords="112,5,199,31"/>
<area shape="rect" id="Node000002" href="$gyr__test_8ino.html#a4fc01d736fe50cf5b977f755b675f11d" title="Initialize I2C, reset/wake the IMU, enable gyro, and start the sweep." alt="" coords="5,5,64,31"/>
<area shape="poly" id="edge1_Node000001_Node000002" title=" " alt="" coords="98,21,64,21,64,15,98,15"/>
</map>
