| SX126x-Arduino 2.0.1

### - r -

- RADIO_ADDRESSCOMP_FILT_NODE : sx126x.h
- RADIO_ADDRESSCOMP_FILT_NODE_BROAD : sx126x.h
- RADIO_ADDRESSCOMP_FILT_OFF : sx126x.h
- RADIO_CALIBRATE : sx126x.h
- RADIO_CALIBRATEIMAGE : sx126x.h
- RADIO_CFG_DIOIRQ : sx126x.h
- RADIO_CLR_ERROR : sx126x.h
- RADIO_CLR_IRQSTATUS : sx126x.h
- RADIO_CRC_1_BYTES : sx126x.h
- RADIO_CRC_1_BYTES_INV : sx126x.h
- RADIO_CRC_2_BYTES : sx126x.h
- RADIO_CRC_2_BYTES_CCIT : sx126x.h
- RADIO_CRC_2_BYTES_IBM : sx126x.h
- RADIO_CRC_2_BYTES_INV : sx126x.h
- RADIO_CRC_OFF : sx126x.h
- RADIO_DC_FREE_OFF : sx126x.h
- RADIO_DC_FREEWHITENING : sx126x.h
- RADIO_GET_ERROR : sx126x.h
- RADIO_GET_IRQSTATUS : sx126x.h
- RADIO_GET_PACKETSTATUS : sx126x.h
- RADIO_GET_PACKETTYPE : sx126x.h
- RADIO_GET_RSSIINST : sx126x.h
- RADIO_GET_RXBUFFERSTATUS : sx126x.h
- RADIO_GET_STATS : sx126x.h
- RADIO_GET_STATUS : sx126x.h
- RADIO_PACKET_FIXED_LENGTH : sx126x.h
- RADIO_PACKET_VARIABLE_LENGTH : sx126x.h
- RADIO_PREAMBLE_DETECTOR_08_BITS : sx126x.h
- RADIO_PREAMBLE_DETECTOR_16_BITS : sx126x.h
- RADIO_PREAMBLE_DETECTOR_24_BITS : sx126x.h
- RADIO_PREAMBLE_DETECTOR_32_BITS : sx126x.h
- RADIO_PREAMBLE_DETECTOR_OFF : sx126x.h
- RADIO_RAMP_10_US : sx126x.h
- RADIO_RAMP_1700_US : sx126x.h
- RADIO_RAMP_200_US : sx126x.h
- RADIO_RAMP_20_US : sx126x.h
- RADIO_RAMP_3400_US : sx126x.h
- RADIO_RAMP_40_US : sx126x.h
- RADIO_RAMP_800_US : sx126x.h
- RADIO_RAMP_80_US : sx126x.h
- RADIO_READ_BUFFER : sx126x.h
- RADIO_READ_REGISTER : sx126x.h
- RADIO_RESET_STATS : sx126x.h
- RADIO_SET_BUFFERBASEADDRESS : sx126x.h
- RADIO_SET_CAD : sx126x.h
- RADIO_SET_CADPARAMS : sx126x.h
- RADIO_SET_FS : sx126x.h
- RADIO_SET_LORASYMBTIMEOUT : sx126x.h
- RADIO_SET_MODULATIONPARAMS : sx126x.h
- RADIO_SET_PACKETPARAMS : sx126x.h
- RADIO_SET_PACKETTYPE : sx126x.h
- RADIO_SET_PACONFIG : sx126x.h
- RADIO_SET_REGULATORMODE : sx126x.h
- RADIO_SET_RFFREQUENCY : sx126x.h
- RADIO_SET_RFSWITCHMODE : sx126x.h
- RADIO_SET_RX : sx126x.h
- RADIO_SET_RXDUTYCYCLE : sx126x.h
- RADIO_SET_SLEEP : sx126x.h
- RADIO_SET_STANDBY : sx126x.h
- RADIO_SET_STOPRXTIMERONPREAMBLE : sx126x.h
- RADIO_SET_TCXOMODE : sx126x.h
- RADIO_SET_TX : sx126x.h
- RADIO_SET_TXCONTINUOUSPREAMBLE : sx126x.h
- RADIO_SET_TXCONTINUOUSWAVE : sx126x.h
- RADIO_SET_TXFALLBACKMODE : sx126x.h
- RADIO_SET_TXPARAMS : sx126x.h
- RADIO_WRITE_BUFFER : sx126x.h
- RADIO_WRITE_REGISTER : sx126x.h
- RF_CAD : radio.h
- RF_IDLE : radio.h
- RF_RX_RUNNING : radio.h
- RF_TX_RUNNING : radio.h
- RX_BW_11700 : sx126x.h
- RX_BW_117300 : sx126x.h
- RX_BW_14600 : sx126x.h
- RX_BW_156200 : sx126x.h
- RX_BW_187200 : sx126x.h
- RX_BW_19500 : sx126x.h
- RX_BW_23400 : sx126x.h
- RX_BW_234300 : sx126x.h
- RX_BW_29300 : sx126x.h
- RX_BW_312000 : sx126x.h
- RX_BW_373600 : sx126x.h
- RX_BW_39000 : sx126x.h
- RX_BW_467000 : sx126x.h
- RX_BW_46900 : sx126x.h
- RX_BW_4800 : sx126x.h
- RX_BW_5800 : sx126x.h
- RX_BW_58600 : sx126x.h
- RX_BW_7300 : sx126x.h
- RX_BW_78200 : sx126x.h
- RX_BW_93800 : sx126x.h
- RX_BW_9700 : sx126x.h