| SX126x-Arduino 2.0.1

Data Fields
eLoRaMacFlags_t::sMacFlagBits Struct Reference

`#include <LoRaMac.h>`

## Data Fields
uint8_t | McpsReq: 1
uint8_t | McpsInd: 1
uint8_t | McpsIndSkip: 1
uint8_t | MlmeReq: 1
uint8_t | MacDone: 1

## Detailed Description

Structure containing single access to bits

## Field Documentation

## ◆ McpsReq

uint8_t eLoRaMacFlags_t::sMacFlagBits::McpsReq

MCPS-Req pending

## ◆ McpsInd

uint8_t eLoRaMacFlags_t::sMacFlagBits::McpsInd

MCPS-Ind pending

## ◆ McpsIndSkip

uint8_t eLoRaMacFlags_t::sMacFlagBits::McpsIndSkip

MCPS-Ind pending. Skip indication to the application layer

## ◆ MlmeReq

uint8_t eLoRaMacFlags_t::sMacFlagBits::MlmeReq

MLME-Req pending

## ◆ MacDone

uint8_t eLoRaMacFlags_t::sMacFlagBits::MacDone

MAC cycle done

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/mac/LoRaMac.h