| SX126x-Arduino 2.0.1

Data Fields
sTxParamSetupReqParams Struct Reference
Region implementation

`#include <Region.h>`

## Data Fields
uint8_t | UplinkDwellTime
uint8_t | DownlinkDwellTime
uint8_t | MaxEirp

## Detailed Description

Parameter structure for the function RegionTxParamSetupReq.

## Field Documentation

## ◆ UplinkDwellTime

uint8_t sTxParamSetupReqParams::UplinkDwellTime

Uplink dwell time.

## ◆ DownlinkDwellTime

uint8_t sTxParamSetupReqParams::DownlinkDwellTime

Downlink dwell time.

## ◆ MaxEirp

uint8_t sTxParamSetupReqParams::MaxEirp

Max EIRP.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/mac/region/Region.h