| SX126x-Arduino 2.0.1

### - p -

- PacketParams : SX126x_s
- PacketReceived : RxCounter_t
- PacketStatus : SX126x_s
- PacketType : ModulationParams_t , PacketParams_t
- packetType : PacketStatus_t , RxCounter_t
- Param : eMibRequestConfirm
- PaRamp : RadioError_t
- Params : ModulationParams_t , PacketParams_t , PacketStatus_t
- Payload : sApplyCFListParams , sLinkAdrReqParams
- PayloadLength : PacketParams_t
- PayloadSize : sLinkAdrReqParams
- PIN_LORA_BUSY : hw_config
- PIN_LORA_DIO_1 : hw_config
- PIN_LORA_MISO : hw_config
- PIN_LORA_MOSI : hw_config
- PIN_LORA_NSS : hw_config
- PIN_LORA_RESET : hw_config
- PIN_LORA_SCLK : hw_config
- PktLen : sTxConfigParams
- PllCalib : RadioError_t
- PLLEnable : CalibrationParams_t
- PllLock : RadioError_t
- port : lmh_app_data_t
- Port : sMcpsIndication
- Power : sMlmeReqTxCw
- PreambleLength : PacketParams_t
- PreambleMinDetect : PacketParams_t
- PreAmpDetect : RadioEvents_t
- Previous : RadioPublicNetwork_t
- Proprietary : sMcpsReq::uMcpsParam