| SX126x-Arduino 2.0.1

### - e -

- eChannelsMask : Region.h
- eDeviceClass : LoRaMac.h
- eInitType : Region.h
- eJoinStatus : LoRaMac.h
- eLoRaMacBatteryLevel : LoRaMac.h
- eLoRaMacEventInfoStatus : LoRaMac.h
- eLoRaMacFrameType : LoRaMac.h
- eLoRaMacMoteCmd : LoRaMac.h
- eLoRaMacRegion_t : LoRaMac.h
- eLoRaMacSrvCmd : LoRaMac.h
- eLoRaMacState : LoRaMac.cpp
- eLoRaMacStatus : LoRaMac.h
- eMcps : LoRaMac.h
- eMib : LoRaMac.h
- eMlme : LoRaMac.h
- ePhyAttribute : Region.h

### - i -

- IrqErrorCode_t : sx126x.h
- IrqPblSyncHeaderCode_t : sx126x.h

### - l -

- lmh_confirm : LoRaMacHelper.h
- lmh_error_status : LoRaMacHelper.h
- lmh_join_status : LoRaMacHelper.h

### - r -

- RadioAddressComp_t : sx126x.h
- RadioCadExitModes_t : sx126x.h
- RadioCommands_e : sx126x.h
- RadioCrcTypes_t : sx126x.h
- RadioDcFree_t : sx126x.h
- RadioIrqMasks_t : sx126x.h
- RadioLoRaBandwidths_t : sx126x.h
- RadioLoRaCadSymbols_t : sx126x.h
- RadioLoRaCodingRates_t : sx126x.h
- RadioLoRaCrcModes_t : sx126x.h
- RadioLoRaIQModes_t : sx126x.h
- RadioLoRaPacketLengthsMode_t : sx126x.h
- RadioLoRaSpreadingFactors_t : sx126x.h
- RadioModems_t : radio.h
- RadioModShapings_t : sx126x.h
- RadioOperatingModes_t : sx126x.h
- RadioPacketLengthModes_t : sx126x.h
- RadioPacketTypes_t : sx126x.h
- RadioPreambleDetection_t : sx126x.h
- RadioRampTimes_t : sx126x.h
- RadioRegulatorMode_t : sx126x.h
- RadioRxBandwidth_t : sx126x.h
- RadioStandbyModes_t : sx126x.h
- RadioState_t : radio.h
- RadioTcxoCtrlVoltage_t : sx126x.h