| SX126x-Arduino 2.0.1

### - r -

- RADIO_TCXO_SETUP_TIME : sx126x.h
- RADIO_WAKEUP_TIME : sx126x.h
- RAND_LOCAL_MAX : utilities.cpp
- RANDOM_NUMBER_GENERATORBASEADDR : sx126x.h
- REG_LR_CRCPOLYBASEADDR : sx126x.h
- REG_LR_CRCSEEDBASEADDR : sx126x.h
- REG_LR_PACKETPARAMS : sx126x.h
- REG_LR_PAYLOADLENGTH : sx126x.h
- REG_LR_SYNCWORD : sx126x.h
- REG_LR_SYNCWORDBASEADDRESS : sx126x.h
- REG_LR_WHITSEEDBASEADDR_LSB : sx126x.h
- REG_LR_WHITSEEDBASEADDR_MSB : sx126x.h
- REG_OCP : sx126x.h
- REG_RX_GAIN : sx126x.h
- REG_XTA_TRIM : sx126x.h
- REGION_AS923 : Commissioning.h
- REGION_AS923_1 : Commissioning.h
- REGION_AS923_2 : Commissioning.h
- REGION_AS923_3 : Commissioning.h
- REGION_AU915 : Commissioning.h
- REGION_CN470 : Commissioning.h
- REGION_CN779 : Commissioning.h
- REGION_EU433 : Commissioning.h
- REGION_EU868 : Commissioning.h
- REGION_IN865 : Commissioning.h
- REGION_KR920 : Commissioning.h
- REGION_RU864 : Commissioning.h
- REGION_US915 : Commissioning.h
- ROUNDED_DIV : timer.h
- RU864_ACK_TIMEOUT_RND : RegionRU864.h
- RU864_ACKTIMEOUT : RegionRU864.h
- RU864_ADR_ACK_DELAY : RegionRU864.h
- RU864_ADR_ACK_LIMIT : RegionRU864.h
- RU864_ADR_NEXT : Region.cpp
- RU864_ALTERNATE_DR : Region.cpp
- RU864_APPLY_CF_LIST : Region.cpp
- RU864_APPLY_DR_OFFSET : Region.cpp
- RU864_BAND0 : RegionRU864.h
- RU864_CALC_BACKOFF : Region.cpp
- RU864_CHAN_MASK_SET : Region.cpp
- RU864_CHANNEL_ADD : Region.cpp
- RU864_CHANNEL_REMOVE : Region.cpp
- RU864_COMPUTE_RX_WINDOW_PARAMETERS : Region.cpp
- RU864_DEFAULT_ANTENNA_GAIN : RegionRU864.h
- RU864_DEFAULT_DATARATE : RegionRU864.h
- RU864_DEFAULT_MAX_EIRP : RegionRU864.h
- RU864_DEFAULT_RX1_DR_OFFSET : RegionRU864.h
- RU864_DEFAULT_TX_POWER : RegionRU864.h
- RU864_DL_CHANNEL_REQ : Region.cpp
- RU864_DUTY_CYCLE_ENABLED : RegionRU864.h
- RU864_GET_PHY_PARAM : Region.cpp
- RU864_INIT_DEFAULTS : Region.cpp
- RU864_IS_ACTIVE : Region.cpp
- RU864_JOIN_ACCEPT_DELAY1 : RegionRU864.h
- RU864_JOIN_ACCEPT_DELAY2 : RegionRU864.h
- RU864_JOIN_CHANNELS : RegionRU864.h
- RU864_LC1 : RegionRU864.h
- RU864_LC2 : RegionRU864.h
- RU864_LC3 : RegionRU864.h
- RU864_LC4 : RegionRU864.h
- RU864_LC5 : RegionRU864.h
- RU864_LC6 : RegionRU864.h
- RU864_LC7 : RegionRU864.h
- RU864_LC8 : RegionRU864.h
- RU864_LINK_ADR_REQ : Region.cpp
- RU864_MAX_FCNT_GAP : RegionRU864.h
- RU864_MAX_NB_BANDS : RegionRU864.h
- RU864_MAX_NB_CHANNELS : RegionRU864.h
- RU864_MAX_RX1_DR_OFFSET : RegionRU864.h
- RU864_MAX_RX_WINDOW : RegionRU864.h
- RU864_MAX_TX_POWER : RegionRU864.h
- RU864_MIN_RX1_DR_OFFSET : RegionRU864.h
- RU864_MIN_TX_POWER : RegionRU864.h
- RU864_NEW_CHANNEL_REQ : Region.cpp
- RU864_NEXT_CHANNEL : Region.cpp
- RU864_NUMB_CHANNELS_CF_LIST : RegionRU864.h
- RU864_NUMB_DEFAULT_CHANNELS : RegionRU864.h
- RU864_RECEIVE_DELAY1 : RegionRU864.h
- RU864_RECEIVE_DELAY2 : RegionRU864.h
- RU864_RX_CONFIG : Region.cpp
- RU864_RX_MAX_DATARATE : RegionRU864.h
- RU864_RX_MIN_DATARATE : RegionRU864.h
- RU864_RX_PARAM_SETUP_REQ : Region.cpp
- RU864_RX_WND_2_DR : RegionRU864.h
- RU864_SET_BAND_TX_DONE : Region.cpp
- RU864_SET_CONTINUOUS_WAVE : Region.cpp
- RU864_TX_CONFIG : Region.cpp
- RU864_TX_MAX_DATARATE : RegionRU864.h
- RU864_TX_MIN_DATARATE : RegionRU864.h
- RU864_TX_PARAM_SETUP_REQ : Region.cpp
- RU864_VERIFY : Region.cpp
- RX_BUFFER_SIZE : sx126x.h