| SX126x-Arduino 2.0.1

### - f -

- fBuffer : sMcpsReqConfirmed , sMcpsReqProprietary , sMcpsReqUnconfirmed
- fBufferSize : sMcpsReqConfirmed , sMcpsReqProprietary , sMcpsReqUnconfirmed
- Fdev : ModulationParams_t
- FhssChangeChannel : RadioEvents_t
- Fields : CalibrationParams_t , RadioError_t , RadioStatus_u , SleepParams_t , uDrRange
- FOptsLen : uLoRaMacFrameCtrl::sCtrlBits
- FPending : uLoRaMacFrameCtrl::sCtrlBits
- fPort : sMcpsReqConfirmed , sMcpsReqUnconfirmed
- FramePending : sMcpsIndication
- FreqError : PacketStatus_t
- Frequency : sChannelParams , sMlmeReqTxCw , sRx2ChannelParams , sRxConfigParams , sRxParamSetupReqParams
- fValue : uPhyParam