| SX126x-Arduino 2.0.1

Data Fields
uVerifyParams::sDatarateParams Struct Reference

`#include <Region.h>`

## Data Fields
int8_t | Datarate
uint8_t | DownlinkDwellTime
uint8_t | UplinkDwellTime

## Detailed Description

Datarate to verify.

## Field Documentation

## ◆ Datarate

int8_t uVerifyParams::sDatarateParams::Datarate

Datarate to verify.

## ◆ DownlinkDwellTime

uint8_t uVerifyParams::sDatarateParams::DownlinkDwellTime

The downlink dwell time.

## ◆ UplinkDwellTime

uint8_t uVerifyParams::sDatarateParams::UplinkDwellTime

The up link dwell time.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/mac/region/Region.h