| SX126x-Arduino 2.0.1

### - i -

- INIT_TYPE_APP_DEFAULTS : Region.h
- INIT_TYPE_INIT : Region.h
- INIT_TYPE_RESTORE : Region.h
- IRQ_CAD_ACTIVITY_DETECTED : sx126x.h
- IRQ_CAD_DONE : sx126x.h
- IRQ_CRC_ERROR : sx126x.h
- IRQ_CRC_ERROR_CODE : sx126x.h
- IRQ_HEADER_ERROR : sx126x.h
- IRQ_HEADER_ERROR_CODE : sx126x.h
- IRQ_HEADER_VALID : sx126x.h
- IRQ_HEADER_VALID_CODE : sx126x.h
- IRQ_PBL_DETECT_CODE : sx126x.h
- IRQ_PREAMBLE_DETECTED : sx126x.h
- IRQ_RADIO_ALL : sx126x.h
- IRQ_RADIO_NONE : sx126x.h
- IRQ_RX_DONE : sx126x.h
- IRQ_RX_TX_TIMEOUT : sx126x.h
- IRQ_SYNCWORD_ERROR_CODE : sx126x.h
- IRQ_SYNCWORD_VALID : sx126x.h
- IRQ_SYNCWORD_VALID_CODE : sx126x.h
- IRQ_TX_DONE : sx126x.h