| SX126x-Arduino 2.0.1

Data Fields
uLoRaMacFrameCtrl::sCtrlBits Struct Reference

`#include <LoRaMac.h>`

## Data Fields
uint8_t | FOptsLen: 4
uint8_t | FPending: 1
uint8_t | Ack: 1
uint8_t | AdrAckReq: 1
uint8_t | Adr: 1

## Detailed Description

Structure containing single access to bits

## Field Documentation

## ◆ FOptsLen

uint8_t uLoRaMacFrameCtrl::sCtrlBits::FOptsLen

Frame options length

## ◆ FPending

uint8_t uLoRaMacFrameCtrl::sCtrlBits::FPending

Frame pending bit

## ◆ Ack

uint8_t uLoRaMacFrameCtrl::sCtrlBits::Ack

Message acknowledge bit

## ◆ AdrAckReq

uint8_t uLoRaMacFrameCtrl::sCtrlBits::AdrAckReq

ADR acknowledgment request bit

## ◆ Adr

uint8_t uLoRaMacFrameCtrl::sCtrlBits::Adr

ADR control in frame header

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/mac/LoRaMac.h