| SX126x-Arduino 2.0.1

Data Fields
sTxConfigParams Struct Reference
Region implementation

`#include <Region.h>`

## Data Fields
uint8_t | Channel
int8_t | Datarate
int8_t | TxPower
float | MaxEirp
float | AntennaGain
uint16_t | PktLen

## Detailed Description

Parameter structure for the function RegionTxConfig.

## Field Documentation

## ◆ Channel

uint8_t sTxConfigParams::Channel

The TX channel.

## ◆ Datarate

int8_t sTxConfigParams::Datarate

The TX datarate.

## ◆ TxPower

int8_t sTxConfigParams::TxPower

The TX power.

## ◆ MaxEirp

float sTxConfigParams::MaxEirp

The Max EIRP, if applicable.

## ◆ AntennaGain

float sTxConfigParams::AntennaGain

The antenna gain, if applicable.

## ◆ PktLen

uint16_t sTxConfigParams::PktLen

Frame length to setup.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/mac/region/Region.h