| SX126x-Arduino 2.0.1

Data Structures | Data Fields
uVerifyParams Union Reference
Region implementation

`#include <Region.h>`

## Data Structures
struct | sDatarateParams

## Data Fields
int8_t | TxPower
bool | DutyCycle
uint8_t | NbJoinTrials
struct uVerifyParams::sDatarateParams | DatarateParams

## Detailed Description

Parameter structure for the function RegionVerify.

## Field Documentation

## ◆ TxPower

int8_t uVerifyParams::TxPower

TX power to verify.

## ◆ DutyCycle

bool uVerifyParams::DutyCycle

Set to true, if the duty cycle is enabled, otherwise false.

## ◆ NbJoinTrials

uint8_t uVerifyParams::NbJoinTrials

The number of join trials.

## ◆ DatarateParams

struct uVerifyParams::sDatarateParams uVerifyParams::DatarateParams

The documentation for this union was generated from the following file:

- src/mac/region/Region.h