| SX126x-Arduino 2.0.1

Data Fields
sMcpsReq::uMcpsParam Union Reference

`#include <LoRaMac.h>`

## Data Fields
McpsReqUnconfirmed_t | Unconfirmed
McpsReqConfirmed_t | Confirmed
McpsReqProprietary_t | Proprietary

## Detailed Description

MCPS-Request parameters

## Field Documentation

## ◆ Unconfirmed

McpsReqUnconfirmed_t sMcpsReq::uMcpsParam::Unconfirmed

MCPS-Request parameters for an unconfirmed frame

## ◆ Confirmed

McpsReqConfirmed_t sMcpsReq::uMcpsParam::Confirmed

MCPS-Request parameters for a confirmed frame

## ◆ Proprietary

McpsReqProprietary_t sMcpsReq::uMcpsParam::Proprietary

MCPS-Request parameters for a proprietary frame

The documentation for this union was generated from the following file:

- src/mac/LoRaMac.h