| SX126x-Arduino 2.0.1

### - e -

- EU433_ACK_TIMEOUT_RND : RegionEU433.h
- EU433_ACKTIMEOUT : RegionEU433.h
- EU433_ADR_ACK_DELAY : RegionEU433.h
- EU433_ADR_ACK_LIMIT : RegionEU433.h
- EU433_ADR_NEXT : Region.cpp
- EU433_ALTERNATE_DR : Region.cpp
- EU433_APPLY_CF_LIST : Region.cpp
- EU433_APPLY_DR_OFFSET : Region.cpp
- EU433_BAND0 : RegionEU433.h
- EU433_CALC_BACKOFF : Region.cpp
- EU433_CHAN_MASK_SET : Region.cpp
- EU433_CHANNEL_ADD : Region.cpp
- EU433_CHANNEL_REMOVE : Region.cpp
- EU433_COMPUTE_RX_WINDOW_PARAMETERS : Region.cpp
- EU433_DEFAULT_ANTENNA_GAIN : RegionEU433.h
- EU433_DEFAULT_DATARATE : RegionEU433.h
- EU433_DEFAULT_MAX_EIRP : RegionEU433.h
- EU433_DEFAULT_RX1_DR_OFFSET : RegionEU433.h
- EU433_DEFAULT_TX_POWER : RegionEU433.h
- EU433_DL_CHANNEL_REQ : Region.cpp
- EU433_DUTY_CYCLE_ENABLED : RegionEU433.h
- EU433_GET_PHY_PARAM : Region.cpp
- EU433_INIT_DEFAULTS : Region.cpp
- EU433_IS_ACTIVE : Region.cpp
- EU433_JOIN_ACCEPT_DELAY1 : RegionEU433.h
- EU433_JOIN_ACCEPT_DELAY2 : RegionEU433.h
- EU433_JOIN_CHANNELS : RegionEU433.h
- EU433_LC1 : RegionEU433.h
- EU433_LC2 : RegionEU433.h
- EU433_LC3 : RegionEU433.h
- EU433_LINK_ADR_REQ : Region.cpp
- EU433_MAX_FCNT_GAP : RegionEU433.h
- EU433_MAX_NB_BANDS : RegionEU433.h
- EU433_MAX_NB_CHANNELS : RegionEU433.h
- EU433_MAX_RX1_DR_OFFSET : RegionEU433.h
- EU433_MAX_RX_WINDOW : RegionEU433.h
- EU433_MAX_TX_POWER : RegionEU433.h
- EU433_MIN_RX1_DR_OFFSET : RegionEU433.h
- EU433_MIN_TX_POWER : RegionEU433.h
- EU433_NEW_CHANNEL_REQ : Region.cpp
- EU433_NEXT_CHANNEL : Region.cpp
- EU433_NUMB_CHANNELS_CF_LIST : RegionEU433.h
- EU433_NUMB_DEFAULT_CHANNELS : RegionEU433.h
- EU433_RECEIVE_DELAY1 : RegionEU433.h
- EU433_RECEIVE_DELAY2 : RegionEU433.h
- EU433_RX_CONFIG : Region.cpp
- EU433_RX_MAX_DATARATE : RegionEU433.h
- EU433_RX_MIN_DATARATE : RegionEU433.h
- EU433_RX_PARAM_SETUP_REQ : Region.cpp
- EU433_RX_WND_2_DR : RegionEU433.h
- EU433_RX_WND_2_FREQ : RegionEU433.h
- EU433_SET_BAND_TX_DONE : Region.cpp
- EU433_SET_CONTINUOUS_WAVE : Region.cpp
- EU433_TX_CONFIG : Region.cpp
- EU433_TX_MAX_DATARATE : RegionEU433.h
- EU433_TX_MIN_DATARATE : RegionEU433.h
- EU433_TX_PARAM_SETUP_REQ : Region.cpp
- EU433_VERIFY : Region.cpp
- EU868_ACK_TIMEOUT_RND : RegionEU868.h
- EU868_ACKTIMEOUT : RegionEU868.h
- EU868_ADR_ACK_DELAY : RegionEU868.h
- EU868_ADR_ACK_LIMIT : RegionEU868.h
- EU868_ADR_NEXT : Region.cpp
- EU868_ALTERNATE_DR : Region.cpp
- EU868_APPLY_CF_LIST : Region.cpp
- EU868_APPLY_DR_OFFSET : Region.cpp
- EU868_BAND0 : RegionEU868.h
- EU868_BAND1 : RegionEU868.h
- EU868_BAND2 : RegionEU868.h
- EU868_BAND3 : RegionEU868.h
- EU868_BAND4 : RegionEU868.h
- EU868_CALC_BACKOFF : Region.cpp
- EU868_CHAN_MASK_SET : Region.cpp
- EU868_CHANNEL_ADD : Region.cpp
- EU868_CHANNEL_REMOVE : Region.cpp
- EU868_COMPUTE_RX_WINDOW_PARAMETERS : Region.cpp
- EU868_DEFAULT_ANTENNA_GAIN : RegionEU868.h
- EU868_DEFAULT_DATARATE : RegionEU868.h
- EU868_DEFAULT_MAX_EIRP : RegionEU868.h
- EU868_DEFAULT_RX1_DR_OFFSET : RegionEU868.h
- EU868_DEFAULT_TX_POWER : RegionEU868.h
- EU868_DL_CHANNEL_REQ : Region.cpp
- EU868_DUTY_CYCLE_ENABLED : RegionEU868.h
- EU868_GET_PHY_PARAM : Region.cpp
- EU868_INIT_DEFAULTS : Region.cpp
- EU868_IS_ACTIVE : Region.cpp
- EU868_JOIN_ACCEPT_DELAY1 : RegionEU868.h
- EU868_JOIN_ACCEPT_DELAY2 : RegionEU868.h
- EU868_JOIN_CHANNELS : RegionEU868.h
- EU868_LC1 : RegionEU868.h
- EU868_LC2 : RegionEU868.h
- EU868_LC3 : RegionEU868.h
- EU868_LINK_ADR_REQ : Region.cpp
- EU868_MAX_FCNT_GAP : RegionEU868.h
- EU868_MAX_NB_BANDS : RegionEU868.h
- EU868_MAX_NB_CHANNELS : RegionEU868.h
- EU868_MAX_RX1_DR_OFFSET : RegionEU868.h
- EU868_MAX_RX_WINDOW : RegionEU868.h
- EU868_MAX_TX_POWER : RegionEU868.h
- EU868_MIN_RX1_DR_OFFSET : RegionEU868.h
- EU868_MIN_TX_POWER : RegionEU868.h
- EU868_NEW_CHANNEL_REQ : Region.cpp
- EU868_NEXT_CHANNEL : Region.cpp
- EU868_NUMB_CHANNELS_CF_LIST : RegionEU868.h
- EU868_NUMB_DEFAULT_CHANNELS : RegionEU868.h
- EU868_RECEIVE_DELAY1 : RegionEU868.h
- EU868_RECEIVE_DELAY2 : RegionEU868.h
- EU868_RX_CONFIG : Region.cpp
- EU868_RX_MAX_DATARATE : RegionEU868.h
- EU868_RX_MIN_DATARATE : RegionEU868.h
- EU868_RX_PARAM_SETUP_REQ : Region.cpp
- EU868_RX_WND_2_DR : RegionEU868.h
- EU868_RX_WND_2_FREQ : RegionEU868.h
- EU868_SET_BAND_TX_DONE : Region.cpp
- EU868_SET_CONTINUOUS_WAVE : Region.cpp
- EU868_TX_CONFIG : Region.cpp
- EU868_TX_MAX_DATARATE : RegionEU868.h
- EU868_TX_MIN_DATARATE : RegionEU868.h
- EU868_TX_PARAM_SETUP_REQ : Region.cpp
- EU868_VERIFY : Region.cpp