| SX126x-Arduino 2.0.1

### - c -

- channel_mask_size : Region.h
- CN470_ACK_TIMEOUT_RND : RegionCN470.h
- CN470_ACKTIMEOUT : RegionCN470.h
- CN470_ADR_ACK_DELAY : RegionCN470.h
- CN470_ADR_ACK_LIMIT : RegionCN470.h
- CN470_ADR_NEXT : Region.cpp
- CN470_ALTERNATE_DR : Region.cpp
- CN470_APPLY_CF_LIST : Region.cpp
- CN470_APPLY_DR_OFFSET : Region.cpp
- CN470_BAND0 : RegionCN470.h
- CN470_CALC_BACKOFF : Region.cpp
- CN470_CHAN_MASK_SET : Region.cpp
- CN470_CHANNEL_ADD : Region.cpp
- CN470_CHANNEL_REMOVE : Region.cpp
- CN470_COMPUTE_RX_WINDOW_PARAMETERS : Region.cpp
- CN470_DEFAULT_ANTENNA_GAIN : RegionCN470.h
- CN470_DEFAULT_DATARATE : RegionCN470.h
- CN470_DEFAULT_MAX_EIRP : RegionCN470.h
- CN470_DEFAULT_RX1_DR_OFFSET : RegionCN470.h
- CN470_DEFAULT_TX_POWER : RegionCN470.h
- CN470_DL_CHANNEL_REQ : Region.cpp
- CN470_DUTY_CYCLE_ENABLED : RegionCN470.h
- CN470_FIRST_RX1_CHANNEL : RegionCN470.h
- CN470_GET_PHY_PARAM : Region.cpp
- CN470_INIT_DEFAULTS : Region.cpp
- CN470_IS_ACTIVE : Region.cpp
- CN470_JOIN_ACCEPT_DELAY1 : RegionCN470.h
- CN470_JOIN_ACCEPT_DELAY2 : RegionCN470.h
- CN470_LAST_RX1_CHANNEL : RegionCN470.h
- CN470_LINK_ADR_REQ : Region.cpp
- CN470_MAX_FCNT_GAP : RegionCN470.h
- CN470_MAX_NB_BANDS : RegionCN470.h
- CN470_MAX_NB_CHANNELS : RegionCN470.h
- CN470_MAX_RX1_DR_OFFSET : RegionCN470.h
- CN470_MAX_RX_WINDOW : RegionCN470.h
- CN470_MAX_TX_POWER : RegionCN470.h
- CN470_MIN_RX1_DR_OFFSET : RegionCN470.h
- CN470_MIN_TX_POWER : RegionCN470.h
- CN470_NEW_CHANNEL_REQ : Region.cpp
- CN470_NEXT_CHANNEL : Region.cpp
- CN470_RECEIVE_DELAY1 : RegionCN470.h
- CN470_RECEIVE_DELAY2 : RegionCN470.h
- CN470_RX_CONFIG : Region.cpp
- CN470_RX_MAX_DATARATE : RegionCN470.h
- CN470_RX_MIN_DATARATE : RegionCN470.h
- CN470_RX_PARAM_SETUP_REQ : Region.cpp
- CN470_RX_WND_2_DR : RegionCN470.h
- CN470_RX_WND_2_FREQ : RegionCN470.h
- CN470_SET_BAND_TX_DONE : Region.cpp
- CN470_SET_CONTINUOUS_WAVE : Region.cpp
- CN470_STEPWIDTH_RX1_CHANNEL : RegionCN470.h
- CN470_TX_CONFIG : Region.cpp
- CN470_TX_MAX_DATARATE : RegionCN470.h
- CN470_TX_MIN_DATARATE : RegionCN470.h
- CN470_TX_PARAM_SETUP_REQ : Region.cpp
- CN470_VERIFY : Region.cpp
- CN779_ACK_TIMEOUT_RND : RegionCN779.h
- CN779_ACKTIMEOUT : RegionCN779.h
- CN779_ADR_ACK_DELAY : RegionCN779.h
- CN779_ADR_ACK_LIMIT : RegionCN779.h
- CN779_ADR_NEXT : Region.cpp
- CN779_ALTERNATE_DR : Region.cpp
- CN779_APPLY_CF_LIST : Region.cpp
- CN779_APPLY_DR_OFFSET : Region.cpp
- CN779_BAND0 : RegionCN779.h
- CN779_CALC_BACKOFF : Region.cpp
- CN779_CHAN_MASK_SET : Region.cpp
- CN779_CHANNEL_ADD : Region.cpp
- CN779_CHANNEL_REMOVE : Region.cpp
- CN779_COMPUTE_RX_WINDOW_PARAMETERS : Region.cpp
- CN779_DEFAULT_ANTENNA_GAIN : RegionCN779.h
- CN779_DEFAULT_DATARATE : RegionCN779.h
- CN779_DEFAULT_MAX_EIRP : RegionCN779.h
- CN779_DEFAULT_RX1_DR_OFFSET : RegionCN779.h
- CN779_DEFAULT_TX_POWER : RegionCN779.h
- CN779_DL_CHANNEL_REQ : Region.cpp
- CN779_DUTY_CYCLE_ENABLED : RegionCN779.h
- CN779_GET_PHY_PARAM : Region.cpp
- CN779_INIT_DEFAULTS : Region.cpp
- CN779_IS_ACTIVE : Region.cpp
- CN779_JOIN_ACCEPT_DELAY1 : RegionCN779.h
- CN779_JOIN_ACCEPT_DELAY2 : RegionCN779.h
- CN779_JOIN_CHANNELS : RegionCN779.h
- CN779_LC1 : RegionCN779.h
- CN779_LC2 : RegionCN779.h
- CN779_LC3 : RegionCN779.h
- CN779_LINK_ADR_REQ : Region.cpp
- CN779_MAX_FCNT_GAP : RegionCN779.h
- CN779_MAX_NB_BANDS : RegionCN779.h
- CN779_MAX_NB_CHANNELS : RegionCN779.h
- CN779_MAX_RX1_DR_OFFSET : RegionCN779.h
- CN779_MAX_RX_WINDOW : RegionCN779.h
- CN779_MAX_TX_POWER : RegionCN779.h
- CN779_MIN_RX1_DR_OFFSET : RegionCN779.h
- CN779_MIN_TX_POWER : RegionCN779.h
- CN779_NEW_CHANNEL_REQ : Region.cpp
- CN779_NEXT_CHANNEL : Region.cpp
- CN779_NUMB_CHANNELS_CF_LIST : RegionCN779.h
- CN779_NUMB_DEFAULT_CHANNELS : RegionCN779.h
- CN779_RECEIVE_DELAY1 : RegionCN779.h
- CN779_RECEIVE_DELAY2 : RegionCN779.h
- CN779_RX_CONFIG : Region.cpp
- CN779_RX_MAX_DATARATE : RegionCN779.h
- CN779_RX_MIN_DATARATE : RegionCN779.h
- CN779_RX_PARAM_SETUP_REQ : Region.cpp
- CN779_RX_WND_2_DR : RegionCN779.h
- CN779_RX_WND_2_FREQ : RegionCN779.h
- CN779_SET_BAND_TX_DONE : Region.cpp
- CN779_SET_CONTINUOUS_WAVE : Region.cpp
- CN779_TX_CONFIG : Region.cpp
- CN779_TX_MAX_DATARATE : RegionCN779.h
- CN779_TX_MIN_DATARATE : RegionCN779.h
- CN779_TX_PARAM_SETUP_REQ : Region.cpp
- CN779_VERIFY : Region.cpp
- CRC_CCITT_SEED : sx126x.h
- CRC_IBM_SEED : sx126x.h
- CRC_POLYNOMIAL_CCITT : sx126x.h
- CRC_POLYNOMIAL_IBM : sx126x.h