| SX126x-Arduino 2.0.1

### - b -

- Band : sChannelParams
- Bands : sRegionCommonCalcBackOffParams
- bandwidth : FskBandwidth_t
- Bandwidth : ModulationParams_t , sRxConfigParams
- BgIrqProcess : Radio_s
- BitRate : ModulationParams_t
- Bits : eLoRaMacFlags_t , uLoRaMacFrameCtrl , uLoRaMacHeader
- BoardGetBatteryLevel : lmh_callback_s
- BoardGetRandomSeed : lmh_callback_s
- BoardGetUniqueId : lmh_callback_s
- BuckStart : RadioError_t
- buffer : lmh_app_data_t
- Buffer : sMcpsIndication
- BufferSize : sMcpsIndication
- buffsize : lmh_app_data_t
- BUSY : SX126x_s