| SX126x-Arduino 2.0.1

Data Fields
sAdrNextParams Struct Reference
Region implementation

`#include <Region.h>`

## Data Fields
bool | UpdateChanMask
bool | AdrEnabled
uint32_t | AdrAckCounter
int8_t | Datarate
int8_t | TxPower
uint8_t | UplinkDwellTime

## Detailed Description

Parameter structure for the function RegionAdrNext.

## Field Documentation

## ◆ UpdateChanMask

bool sAdrNextParams::UpdateChanMask

Set to true, if the function should update the channels mask.

## ◆ AdrEnabled

bool sAdrNextParams::AdrEnabled

Set to true, if ADR is enabled.

## ◆ AdrAckCounter

uint32_t sAdrNextParams::AdrAckCounter

ADR ack counter.

## ◆ Datarate

int8_t sAdrNextParams::Datarate

Datarate used currently.

## ◆ TxPower

int8_t sAdrNextParams::TxPower

TX power used currently.

## ◆ UplinkDwellTime

uint8_t sAdrNextParams::UplinkDwellTime

UplinkDwellTime

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/mac/region/Region.h