| SX126x-Arduino 2.0.1

Data Fields
sRegionCommonLinkAdrParams Struct Reference
Common region implementation

`#include <RegionCommon.h>`

## Data Fields
uint8_t | NbRep
int8_t | Datarate
int8_t | TxPower
uint8_t | ChMaskCtrl
uint16_t | ChMask

## Field Documentation

## ◆ NbRep

uint8_t sRegionCommonLinkAdrParams::NbRep

Number of repetitions.

## ◆ Datarate

int8_t sRegionCommonLinkAdrParams::Datarate

Datarate.

## ◆ TxPower

int8_t sRegionCommonLinkAdrParams::TxPower

Tx power.

## ◆ ChMaskCtrl

uint8_t sRegionCommonLinkAdrParams::ChMaskCtrl

Channels mask control field.

## ◆ ChMask

uint16_t sRegionCommonLinkAdrParams::ChMask

Channels mask field.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/mac/region/RegionCommon.h