| SX126x-Arduino 2.0.1

LoRaMacTest.h
Go to the documentation of this file.
1
36 #ifndef __LORAMACTEST_H__
37 #define __LORAMACTEST_H__
38
39 extern "C"
40 {
49 void LoRaMacTestRxWindowsOn(bool enable);
50
59 void LoRaMacTestSetMic(uint16_t txPacketCounter);
60
69 void LoRaMacTestSetDutyCycleOn(bool enable);
70
79 void LoRaMacTestSetChannel(uint8_t channel);
80
82 };
83 #endif // __LORAMACTEST_H__
LoRaMacTestSetDutyCycleOn
void LoRaMacTestSetDutyCycleOn(bool enable)
Enabled or disables the duty cycle.
Definition: LoRaMac.cpp:3408
LoRaMacTestSetChannel
void LoRaMacTestSetChannel(uint8_t channel)
Sets the channel index.
Definition: LoRaMac.cpp:3420
LoRaMacTestRxWindowsOn
void LoRaMacTestRxWindowsOn(bool enable)
Enabled or disables the reception windows.
Definition: LoRaMac.cpp:3397
LoRaMacTestSetMic
void LoRaMacTestSetMic(uint16_t txPacketCounter)
Enables the MIC field test.
Definition: LoRaMac.cpp:3402