| SX126x-Arduino 2.0.1

Data Fields
SX126x_s Struct Reference

`#include <sx126x.h>`

## Data Fields
int | Reset
int | BUSY
int | DIO1
int | DIO2
int | DIO3
int | Spi
PacketParams_t | PacketParams
PacketStatus_t | PacketStatus
ModulationParams_t | ModulationParams

## Detailed Description

Radio hardware and global parameters

## Field Documentation

## ◆ Reset

int SX126x_s::Reset

## ◆ BUSY

int SX126x_s::BUSY

## ◆ DIO1

int SX126x_s::DIO1

## ◆ DIO2

int SX126x_s::DIO2

## ◆ DIO3

int SX126x_s::DIO3

## ◆ Spi

int SX126x_s::Spi

## ◆ PacketParams

PacketParams_t SX126x_s::PacketParams

## ◆ PacketStatus

PacketStatus_t SX126x_s::PacketStatus

## ◆ ModulationParams

ModulationParams_t SX126x_s::ModulationParams

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/radio/sx126x/sx126x.h