| SX126x-Arduino 2.0.1

Data Fields
sBand Struct Reference
LoRa MAC layer implementation

`#include <LoRaMac.h>`

## Data Fields
uint16_t | DCycle
int8_t | TxMaxPower
TimerTime_t | LastJoinTxDoneTime
TimerTime_t | LastTxDoneTime
TimerTime_t | TimeOff

## Detailed Description

LoRaMAC band parameters definition

## Field Documentation

## ◆ DCycle

uint16_t sBand::DCycle

Duty cycle

## ◆ TxMaxPower

int8_t sBand::TxMaxPower

Maximum Tx power

## ◆ LastJoinTxDoneTime

TimerTime_t sBand::LastJoinTxDoneTime

Time stamp of the last JoinReq Tx frame.

## ◆ LastTxDoneTime

TimerTime_t sBand::LastTxDoneTime

Time stamp of the last Tx frame

## ◆ TimeOff

TimerTime_t sBand::TimeOff

Holds the time where the device is off

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/mac/LoRaMac.h