| SX126x-Arduino 2.0.1

### - p -

- PACKET_TYPE_GFSK : sx126x.h
- PACKET_TYPE_LORA : sx126x.h
- PACKET_TYPE_NONE : sx126x.h
- PHY_ACK_TIMEOUT : Region.h
- PHY_CHANNELS : Region.h
- PHY_CHANNELS_DEFAULT_MASK : Region.h
- PHY_CHANNELS_MASK : Region.h
- PHY_DEF_ANTENNA_GAIN : Region.h
- PHY_DEF_DOWNLINK_DWELL_TIME : Region.h
- PHY_DEF_DR1_OFFSET : Region.h
- PHY_DEF_MAX_EIRP : Region.h
- PHY_DEF_NB_JOIN_TRIALS : Region.h
- PHY_DEF_RX2_DR : Region.h
- PHY_DEF_RX2_FREQUENCY : Region.h
- PHY_DEF_TX_DR : Region.h
- PHY_DEF_TX_POWER : Region.h
- PHY_DEF_UPLINK_DWELL_TIME : Region.h
- PHY_DUTY_CYCLE : Region.h
- PHY_JOIN_ACCEPT_DELAY1 : Region.h
- PHY_JOIN_ACCEPT_DELAY2 : Region.h
- PHY_MAX_FCNT_GAP : Region.h
- PHY_MAX_NB_CHANNELS : Region.h
- PHY_MAX_PAYLOAD : Region.h
- PHY_MAX_PAYLOAD_REPEATER : Region.h
- PHY_MAX_RX_DR : Region.h
- PHY_MAX_RX_WINDOW : Region.h
- PHY_MAX_TX_DR : Region.h
- PHY_MIN_RX_DR : Region.h
- PHY_MIN_TX_DR : Region.h
- PHY_NB_JOIN_TRIALS : Region.h
- PHY_NEXT_LOWER_TX_DR : Region.h
- PHY_RECEIVE_DELAY1 : Region.h
- PHY_RECEIVE_DELAY2 : Region.h
- PHY_RX_DR : Region.h
- PHY_TX_DR : Region.h
- PHY_TX_POWER : Region.h