AceTime 3.0.0 Date and time classes for Arduino that support timezones from the TZ Database.

BrokerCommon.h
Go to the documentation of this file.
1 /*
2 * MIT License
3 * Copyright (c) 2019 Brian T. Park
4 */
5
6 #ifndef ACE_TIME_BROKER_COMMON_H
7 #define ACE_TIME_BROKER_COMMON_H
8
15 #include <stdint.h>
16
17 class __FlashStringHelper;
18
19 namespace ace_time {
20 namespace zoneinfo {
21
30 const int kAbbrevSize = 6 + 1;
31
48 const char* findShortName(const char* name);
49
54 const __FlashStringHelper* findShortName(const __FlashStringHelper* fname);
55
56 } // zoneinfo
57 } // ace_time
58
59 #endif
ace_time::kAbbrevSize
const uint8_t kAbbrevSize
Size of the c-string buffer needed to hold a time zone abbreviation.
Definition: common.h:44