SSD1306 OLED display driver 1.8.2 This library is developed to control SSD1306/SSD1331/SSD1351/IL9163/PCD8554 RGB i2c/spi LED displays

### - a -

- ADATILE_8x8_MONO : tiler.h
- ADATILE_8x8_RGB16 : tiler.h
- ADATILE_8x8_RGB8 : tiler.h

### - c -

- CONFIG_AVR_SPI_ENABLE : UserSettings.h
- CONFIG_AVR_UART_ENABLE : UserSettings.h
- CONFIG_PLATFORM_I2C_ENABLE : UserSettings.h
- CONFIG_PLATFORM_SPI_ENABLE : UserSettings.h
- CONFIG_SOFTWARE_I2C_ENABLE : UserSettings.h
- CONFIG_SSD1306_UNICODE_ENABLE : UserSettings.h
- CONFIG_TWI_I2C_ENABLE : UserSettings.h
- CONFIG_USI_SPI_ENABLE : UserSettings.h
- CONFIG_VGA_ENABLE : UserSettings.h
- CONTROLLER_NATIVE_SPI_BLOCK_8BIT_CMDS : lcd_common.h

### - g -

- g_lcd_type : lcd_common.h
- GRAY_COLOR4 : nano_gfx_types.h

### - l -

- LCDINT_TYPES_DEFINED : io.h

### - m -

- max : nano_gfx_types.h
- min : nano_gfx_types.h

### - n -

- NanoEngine1 : nano_engine.h
- NanoEngine16 : nano_engine.h
- NanoEngine8 : nano_engine.h

### - r -

- RGB16_TO_RGB8 : nano_gfx_types.h
- RGB8_TO_GRAY4 : nano_gfx_types.h
- RGB8_TO_RGB16 : nano_gfx_types.h
- RGB_COLOR16 : nano_gfx_types.h
- RGB_COLOR8 : nano_gfx_types.h

### - s -

- s_displayHeight : lcd_common.h
- s_displayWidth : lcd_common.h
- ssd1306_closeInterface : ssd1306_interface.h
- SSD1306_COMPAT_SEND_PIXELS_RGB16_CMDS : lcd_common.h
- SSD1306_COMPAT_SEND_PIXELS_RGB8_CMDS : lcd_common.h
- SSD1306_COMPAT_SPI_BLOCK_8BIT_CMDS : lcd_common.h
- ssd1306_dcQuickSwitch : ssd1306_interface.h
- ssd1306_drawCanvas : ssd1306_1bit.h
- ssd1306_endTransmission : ssd1306_interface.h
- SSD1306_MORE_CHARS_REQUIRED : ssd1306_generic.h
- ssd1306_nextRamPage : lcd_common.h
- SSD1306_SA : ssd1306_i2c_conf.h
- SSD1306_SCL : ssd1306_i2c_conf.h
- SSD1306_SDA : ssd1306_i2c_conf.h
- ssd1306_sendByte : ssd1306_interface.h
- ssd1306_sendBytes : ssd1306_interface.h
- ssd1306_sendPixel8 : lcd_common.h
- ssd1306_sendPixels : lcd_common.h
- ssd1306_sendPixelsBuffer : lcd_common.h
- ssd1306_setRamBlock : lcd_common.h
- ssd1306_startTransmission : ssd1306_interface.h
- ssd1306_swap_data : io.h
- st7735_setRotation : lcd_il9163.h

### - t -

- TILE_128x64_MONO : tiler.h
- TILE_16x16_MONO : tiler.h
- TILE_16x16_RGB8 : tiler.h
- TILE_32x32_MONO : tiler.h
- TILE_32x32_RGB8 : tiler.h
- TILE_8x8_MONO : tiler.h
- TILE_8x8_MONO_8 : tiler.h
- TILE_8x8_RGB16 : tiler.h
- TILE_8x8_RGB8 : tiler.h

### - u -

- UART_BUFFER_RX : ssd1306_uart.h