C'est le type de MOC qui définit le Random ou pas. Les 3021, 3023 (400 Volt), 3053 (600 Volt), 3052, 3073 (800V) sont "non zéro crossing".
Donc changement obligatoire s'ils sont équipés d'un MOC 3083, 3063, ... qui sont "zéro crossing"