Avatar du membremichelg34
Messages : 769
Enregistré le : 29 nov. 2021 14:42
Departement/Region : 34
Professionnel PV : Non
Contact : 
Re: Router via TRIAC et "Pollution" du réseau
par michelg34 » 01 oct. 2023 10:27

Si vous voulez expérimenter par vous-même, il vaut mieux commencer par faire des simulations, c'est moins coûteux et moins dangereux...  ;)

Voilà un exemple avec LTspice (simulateur SPICE gratuit dispo ici https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html)

 triac_LTspice_view_fft.zip
(12.11 Kio) Téléchargé 2 fois


Extraire les fichiers, ouvrir avec LTSpice le schéma (fichier .asc), lancer la simulation (Simulate->Run), activer la fenêtre de resultat (.wav) en cliquant dessus, puis faire une FFT (View->FFT, puis choisir I(L3)). Cela devrait afficher la pollution harmonique.

image_2023-10-01_102316984.png


La simulation est exécutée 3x en variant une inductance L2 mise en sortie du triac, entre rien (1uH pour le fil) et des valeurs déjà élevées.
Après y-a plus qu'à bricoler/simuler avec des idées de génie pour tenter d'améliorer les choses...
Bon courage.
:sun:
6x Trina Solar Vertex S 395W + 3x APS DS3-L, toiture 17deg sud-ouest, latitude 43.6deg nord