### - r -

- RCC_GPIO_CLK_ENABLE : gpio_config_t
- read : acc_reg_protocol_t
- real : acc_int16_complex_t
- reset_filters_on_prepare : example_config
- restart_input : exploration_server_interface_t
- result : distance_detector_resources_t , presence_detector_resources_t
- result_ready : acc_breathing_result_t , app_result_t
- rfft_output : acc_breathing_handle_t
- rfft_output_length : acc_breathing_handle_t