ICM42670	KEYWORD1
begin	KEYWORD2
startAccel	KEYWORD2
startGyro	KEYWORD2
getDataFromRegisters	KEYWORD2
enableFifoInterrupt	KEYWORD2
getDataFromFifo	KEYWORD2
isAccelDataValid	KEYWORD2
isGyroDataValid	KEYWORD2
inv_imu_sensor_event_t		KEYWORD2
