MAX30001G 1.0.1 Arduino library for MAX30001G ECG and BIOZ AFE

### - a -

- available() : RingBuffer< T, N >

### - b -

- begin() : MAX30001G
- BIOZScanConfig() : BIOZScanConfig

### - c -

- capacity() : RingBuffer< T, N >
- clear() : RingBuffer< T, N >
- clearAllInterruptCallbacks() : MAX30001G
- clearInterruptAggregateCallback() : MAX30001G
- clearInterruptEventCallback() : MAX30001G
- clearLatchedStatusFlags() : MAX30001G
- consume() : RingBuffer< T, N >

### - e -

- enableAFE() : MAX30001G
- end() : MAX30001G

### - f -

- FIFOReset() : MAX30001G

### - h -

- handleBIOZFifoInterrupt() : MAX30001G
- handleECGFifoInterrupt() : MAX30001G
- handleRtoRInterrupt() : MAX30001G
- healthCheck() : MAX30001G

### - m -

- MAX30001G() : MAX30001G

### - p -

- peek() : RingBuffer< T, N >
- pop() : RingBuffer< T, N >
- printAllRegisters() : MAX30001G
- printConfig() : MAX30001G
- printInfo() : MAX30001G
- printStatus() : MAX30001G
- push() : RingBuffer< T, N >

### - r -

- readAllRegisters() : MAX30001G
- readAndClearFaults() : MAX30001G
- readBIOZ() : MAX30001G
- readBIOZ_FIFO() : MAX30001G
- readECG() : MAX30001G
- readECG_FIFO() : MAX30001G
- readInfo() : MAX30001G
- readRTOR() : MAX30001G
- readStatusRegisters() : MAX30001G
- restoreConfig() : MAX30001G
- RingBuffer() : RingBuffer< T, N >

### - s -

- saveConfig() : MAX30001G
- scanBIOZ() : MAX30001G
- serviceAllInterrupts() : MAX30001G
- servicePendingInterrupts() : MAX30001G
- setBIOZCurrentMonitor() : MAX30001G
- setBIOZfilter() : MAX30001G
- setBIOZgain() : MAX30001G
- setBIOZmag() : MAX30001G
- setBIOZmodulation() : MAX30001G
- setBIOZModulationFrequencyByFrequency() : MAX30001G
- setBIOZModulationFrequencybyIndex() : MAX30001G
- setBIOZPhaseOffsetbyIndex() : MAX30001G
- setBIOZPhaseOffsetbyPhase() : MAX30001G
- setBIOZSamplingRate() : MAX30001G
- setBIOZTestImpedance() : MAX30001G
- setDefaultBIOZTestImpedance() : MAX30001G
- setDefaultBIOZTestSignal() : MAX30001G
- setDefaultECGandBIOZTestSignal() : MAX30001G
- setDefaultECGTestSignal() : MAX30001G
- setDefaultInterruptClearing() : MAX30001G
- setDefaultNoBIOZTestImpedance() : MAX30001G
- setDefaultNoRtoR() : MAX30001G
- setDefaultNoTestSignal() : MAX30001G
- setDefaultRtoR() : MAX30001G
- setECGAutoRecovery() : MAX30001G
- setECGfilter() : MAX30001G
- setECGgain() : MAX30001G
- setECGLeadPolarity() : MAX30001G
- setECGNormalRecovery() : MAX30001G
- setECGSamplingRate() : MAX30001G
- setFIFOInterruptThreshold() : MAX30001G
- setFMSTR() : MAX30001G
- setInterrupt1() : MAX30001G
- setInterrupt2() : MAX30001G
- setInterruptAggregateCallback() : MAX30001G
- setInterruptEventCallback() : MAX30001G
- setLeadsBias() : MAX30001G
- setLeadsOffDetection() : MAX30001G
- setLeadsOnDetection() : MAX30001G
- setRtoR() : MAX30001G
- setTestSignal() : MAX30001G
- setupBIOZ() : MAX30001G
- setupBIOZExternalImpedanceCalibration() : MAX30001G
- setupBIOZImpedanceCalibration() : MAX30001G
- setupBIOZScan() : MAX30001G
- setupBIOZSignalCalibration() : MAX30001G
- setupECG() : MAX30001G
- setupECGandBIOZ() : MAX30001G
- setupECGSignalCalibration() : MAX30001G
- start() : MAX30001G
- startBIOZScan() : MAX30001G
- startECGManualRecovery() : MAX30001G
- stepBIOZScan() : MAX30001G
- stop() : MAX30001G
- stopBIOZScan() : MAX30001G
- stopECGManualRecovery() : MAX30001G
- swReset() : MAX30001G
- synch() : MAX30001G

### - u -

- update() : MAX30001G
- updateRaw() : MAX30001G