MAX30001G 1.0.1 Arduino library for MAX30001G ECG and BIOZ AFE

### - f -

- fast : BIOZScanConfig , max30001_mngr_dyn_reg_t
- fast_th : max30001_mngr_dyn_reg_t
- fault_present : HealthCheckResult
- fbist : max30001_cnfg_bmux_reg_t
- fcal : max30001_cnfg_cal_reg_t
- fcgen : max30001_cnfg_bioz_reg_t
- fifty : max30001_cnfg_cal_reg_t
- fmstr : max30001_cnfg_gen_reg_t
- fourleads : BIOZScanConfig
- freq_end_index : BIOZScanConfig
- freq_start_index : BIOZScanConfig
- frequency : ImpedanceSpectrum
- fstint : max30001_status_reg_t