MAX30001G 1.0.2 Arduino library for MAX30001G ECG and BIOZ AFE

### - p -

- pavg : max30001_cnfg_rtor1_reg_t
- pedge : max30001_status_reg_t
- phase : ImpedanceModel , ImpedanceSpectrum
- phoff : max30001_cnfg_bioz_reg_t
- pll_unlocked : HealthCheckResult
- pllint : max30001_status_reg_t
- pol : max30001_cnfg_emux_reg
- povf : max30001_status_reg_t
- print : max30001_status_reg_t
- ptsf : max30001_cnfg_rtor1_reg_t