MAX30001G 1.3.0 Arduino library for MAX30001G ECG and BIOZ AFE

### - b -

- b_fit : max30001_mngr_int_reg_t
- bcgmn : max30001_status_reg_t
- bcgmon : max30001_status_reg_t
- bcgmp : max30001_status_reg_t
- bint : max30001_status_reg_t
- bistr : max30001_cnfg_bioz_lc_reg_t
- bit : max30001_bioz_burst_reg_t , max30001_cnfg_bioz_lc_reg_t , max30001_cnfg_bioz_reg_t , max30001_cnfg_bmux_reg_t , max30001_cnfg_cal_reg_t , max30001_cnfg_ecg_reg , max30001_cnfg_emux_reg , max30001_cnfg_gen_reg_t , max30001_cnfg_rtor1_reg_t , max30001_cnfg_rtor2_reg_t , max30001_ecg_burst_reg , max30001_en_int_reg_t , max30001_info_reg , max30001_mngr_dyn_reg_t , max30001_mngr_int_reg_t , max30001_rtor_reg , max30001_status_reg_t
- bloff_hi_it : max30001_mngr_dyn_reg_t
- bloff_lo_it : max30001_mngr_dyn_reg_t
- bover : max30001_status_reg_t
- bovf : max30001_status_reg_t
- btag : max30001_bioz_burst_reg_t
- bundr : max30001_status_reg_t