UUtzinger_DRV8704 0.1.0 Arduino library for the DRV8704 dual H-bridge gate driver

### - a -

- applyConfig() : DRV8704

### - b -

- begin() : DRV8704 , DRV8704PwmBackend
- beginPwmMode() : DRV8704
- brake() : DRV8704
- bridgeState() : DRV8704

### - c -

- cachedRegister() : DRV8704
- clearFault() : DRV8704
- clearFaults() : DRV8704
- coast() : DRV8704
- configure() : DRV8704PwmBackend
- currentLimitResult() : DRV8704
- currentModePresetConfig() : DRV8704

### - d -

- direction() : DRV8704
- disableCurrentLimit() : DRV8704
- DRV8704() : DRV8704
- DRV8704BridgeState() : DRV8704BridgeState
- DRV8704Config() : DRV8704Config
- DRV8704CurrentLimitResult() : DRV8704CurrentLimitResult
- DRV8704CurrentPresetConfig() : DRV8704CurrentPresetConfig
- DRV8704HealthCheck() : DRV8704HealthCheck
- DRV8704Pins() : DRV8704Pins
- DRV8704PwmCapability() : DRV8704PwmCapability
- DRV8704PwmConfig() : DRV8704PwmConfig
- DRV8704Status() : DRV8704Status

### - e -

- enableBridgeDriver() : DRV8704
- end() : DRV8704 , DRV8704PwmBackend
- endPwmMode() : DRV8704

### - g -

- GateDriveConfig() : GateDriveConfig

### - h -

- hasFault() : DRV8704
- hasFaultPin() : DRV8704
- healthCheck() : DRV8704

### - i -

- isCurrentLimitEnabled() : DRV8704
- isFaultPinActive() : DRV8704
- isInitialized() : DRV8704
- isPwmModeEnabled() : DRV8704

### - p -

- pwmCapability() : DRV8704

### - r -

- readRegister() : DRV8704
- readStatus() : DRV8704
- releasePin() : DRV8704PwmBackend
- reset() : DRV8704

### - s -

- setBlankTime() : DRV8704
- setBridgeMode() : DRV8704
- setCurrent() : DRV8704
- setCurrentLimit() : DRV8704
- setCurrentModePreset() : DRV8704
- setDeadTime() : DRV8704
- setDecayMode() : DRV8704
- setDecayTime() : DRV8704
- setDirection() : DRV8704
- setGateDrive() : DRV8704
- setGateDriveCurrents() : DRV8704
- setGateDriveTimes() : DRV8704
- setOcpDeglitch() : DRV8704
- setOcpThreshold() : DRV8704
- setOffTime() : DRV8704
- setPwmFrequency() : DRV8704
- setSenseGain() : DRV8704
- setShuntResistance() : DRV8704
- setSpeed() : DRV8704
- setTorque() : DRV8704
- sleep() : DRV8704
- smallestDutyIncrementPercent() : DRV8704
- syncRegisterCache() : DRV8704

### - u -

- updateRegister() : DRV8704

### - w -

- wake() : DRV8704
- writeDuty() : DRV8704PwmBackend
- writeRegister() : DRV8704

### - ~ -

- ~DRV8704PwmBackend() : DRV8704PwmBackend