<map id="src/drv8704_current.cpp" name="src/drv8704_current.cpp">
<area shape="rect" id="node1" title="Current&#45;limit and current&#45;drive helpers for the DRV8704 driver." alt="" coords="132,5,295,32"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$drv8704_8h.html" title="Public Arduino API for the DRV8704 dual H&#45;bridge gate driver." alt="" coords="174,80,253,107"/>
<area shape="rect" id="node3" title=" " alt="" coords="5,155,83,181"/>
<area shape="rect" id="node4" title=" " alt="" coords="139,229,194,256"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$drv8704__defs_8h.html" title="Constants, register addresses, masks, and defaults for the DRV8704 driver." alt="" coords="158,155,269,181"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$drv8704__types_8h.html" title="Public enums and data structures for the DRV8704 driver." alt="" coords="293,155,411,181"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$drv8704__regs__typedefs_8h.html" title="Typed register views for the DRV8704 register set." alt="" coords="436,155,604,181"/>
<area shape="rect" id="node6" title=" " alt="" coords="319,229,385,256"/>
</map>
