UUtzinger_DRV8704 0.1.0 Arduino library for the DRV8704 dual H-bridge gate driver

### - a -

- achievableMaxCurrentAmps : DRV8704CurrentLimitResult
- achievedFrequencyHz : DRV8704PwmCapability
- ain1Pin : DRV8704Pins
- ain2Pin : DRV8704Pins
- all : drv8704_blank_reg_t , drv8704_ctrl_reg_t , drv8704_decay_reg_t , drv8704_drive_reg_t , drv8704_off_reg_t , drv8704_status_reg_t , drv8704_torque_reg_t
- ampsPerTorqueCount : DRV8704CurrentLimitResult
- aocp : drv8704_status_reg_t
- apdf : drv8704_status_reg_t
- appliedCurrentLimitAmpsA : DRV8704CurrentLimitResult
- appliedCurrentLimitAmpsB : DRV8704CurrentLimitResult
- available : DRV8704PwmCapability

### - b -

- backendType : DRV8704PwmCapability
- bin1Pin : DRV8704Pins
- bin2Pin : DRV8704Pins
- bit : drv8704_blank_reg_t , drv8704_ctrl_reg_t , drv8704_decay_reg_t , drv8704_drive_reg_t , drv8704_off_reg_t , drv8704_status_reg_t , drv8704_torque_reg_t
- blankTime : DRV8704Config , DRV8704CurrentPresetConfig
- bocp : drv8704_status_reg_t
- bpdf : drv8704_status_reg_t
- bridge : DRV8704BridgeState

### - c -

- csPin : DRV8704Pins

### - d -

- deadTime : DRV8704Config , DRV8704CurrentPresetConfig
- decayMode : DRV8704Config , DRV8704CurrentPresetConfig
- decayTime : DRV8704Config , DRV8704CurrentPresetConfig
- decmod : drv8704_decay_reg_t
- defaultMatches : DRV8704HealthCheck
- defaultsMatch : DRV8704HealthCheck
- direction : DRV8704BridgeState
- dtime : drv8704_ctrl_reg_t
- dutySteps : DRV8704PwmCapability

### - e -

- enabled : DRV8704Config , DRV8704CurrentLimitResult
- enbl : drv8704_ctrl_reg_t

### - f -

- faultPin : DRV8704Pins
- faultPinActive : DRV8704HealthCheck
- faultPresent : DRV8704HealthCheck
- frequencyHz : DRV8704PwmConfig

### - g -

- gateDrive : DRV8704Config

### - i -

- idriven : drv8704_drive_reg_t
- iDriveN : GateDriveConfig
- idrivep : drv8704_drive_reg_t
- iDriveP : GateDriveConfig
- initialized : DRV8704HealthCheck
- isgain : drv8704_ctrl_reg_t

### - o -

- ocpdeg : drv8704_drive_reg_t
- ocpDeglitch : GateDriveConfig
- ocpth : drv8704_drive_reg_t
- ocpThreshold : GateDriveConfig
- offTime : DRV8704Config , DRV8704CurrentPresetConfig
- ots : drv8704_status_reg_t
- overCurrentA : DRV8704Status
- overCurrentB : DRV8704Status
- overTemperature : DRV8704Status

### - p -

- predriverFaultA : DRV8704Status
- predriverFaultB : DRV8704Status
- preferredResolutionBits : DRV8704PwmConfig
- preset : DRV8704CurrentLimitResult , DRV8704CurrentPresetConfig
- pwmFrequencyHz : DRV8704CurrentLimitResult
- pwmmode : drv8704_off_reg_t

### - r -

- raw : DRV8704Status
- referenceShuntOhms : DRV8704CurrentLimitResult
- requestedCurrentLimitAmps : DRV8704CurrentLimitResult
- requestedFrequencyHz : DRV8704PwmCapability
- reserved : drv8704_blank_reg_t , drv8704_decay_reg_t , drv8704_drive_reg_t , drv8704_off_reg_t , drv8704_status_reg_t , drv8704_torque_reg_t
- reserved0 : drv8704_ctrl_reg_t
- reserved1 : drv8704_ctrl_reg_t
- resetPin : DRV8704Pins
- resolutionBits : DRV8704PwmCapability
- runtimeState : DRV8704BridgeState

### - s -

- selectedGain : DRV8704CurrentLimitResult
- senseGain : DRV8704Config
- shuntOhmsA : DRV8704CurrentLimitResult
- shuntOhmsB : DRV8704CurrentLimitResult
- sleepPin : DRV8704Pins
- smallestDutyIncrementPercent : DRV8704PwmCapability
- speedPercent : DRV8704BridgeState
- spiOk : DRV8704HealthCheck
- statusRegister : DRV8704HealthCheck

### - t -

- tblank : drv8704_blank_reg_t
- tdecay : drv8704_decay_reg_t
- tdriven : drv8704_drive_reg_t
- tDriveN : GateDriveConfig
- tdrivep : drv8704_drive_reg_t
- tDriveP : GateDriveConfig
- toff : drv8704_off_reg_t
- torque : drv8704_torque_reg_t , DRV8704Config
- torqueDac : DRV8704CurrentLimitResult

### - u -

- undervoltage : DRV8704Status
- uvlo : drv8704_status_reg_t

### - v -

- valid : DRV8704CurrentLimitResult

### - w -

- writeReadbackOk : DRV8704HealthCheck