UUtzinger_DRV8704 0.1.0 Arduino library for the DRV8704 dual H-bridge gate driver

### - d -

- DRV8704_ADDRESS_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_ADDRESS_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_BLANK_DEFAULT : drv8704_defs.h
- DRV8704_BLANK_TBLANK_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_BLANK_TBLANK_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_CTRL_DEFAULT : drv8704_defs.h
- DRV8704_CTRL_DTIME_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_CTRL_DTIME_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_CTRL_ENBL_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_CTRL_ENBL_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_CTRL_ISGAIN_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_CTRL_ISGAIN_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_DECAY_DECMOD_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_DECAY_DECMOD_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_DECAY_DEFAULT : drv8704_defs.h
- DRV8704_DECAY_TDECAY_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_DECAY_TDECAY_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_DEFAULT_INPUT_PWM_HZ : drv8704_defs.h
- DRV8704_DEFAULT_PWM_RES_BITS : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_DEFAULT : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_IDRIVEN_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_IDRIVEN_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_IDRIVEP_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_IDRIVEP_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_OCPDEG_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_OCPDEG_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_OCPTH_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_OCPTH_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_TDRIVEN_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_TDRIVEN_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_TDRIVEP_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_DRIVE_TDRIVEP_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_MAX_INPUT_PWM_HZ : drv8704_defs.h
- DRV8704_MAX_PWM_RES_BITS : drv8704_defs.h
- DRV8704_MIN_INPUT_PWM_HZ : drv8704_defs.h
- DRV8704_OFF_DEFAULT : drv8704_defs.h
- DRV8704_OFF_PWMMODE_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_OFF_PWMMODE_PWM : drv8704_defs.h
- DRV8704_OFF_PWMMODE_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_OFF_TOFF_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_OFF_TOFF_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_READ_BIT : drv8704_defs.h
- DRV8704_REG_BLANK : drv8704_defs.h
- DRV8704_REG_CTRL : drv8704_defs.h
- DRV8704_REG_DECAY : drv8704_defs.h
- DRV8704_REG_DRIVE : drv8704_defs.h
- DRV8704_REG_OFF : drv8704_defs.h
- DRV8704_REG_RESERVED : drv8704_defs.h
- DRV8704_REG_STATUS : drv8704_defs.h
- DRV8704_REG_TORQUE : drv8704_defs.h
- DRV8704_REGISTER_COUNT : drv8704_defs.h
- DRV8704_REGISTER_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_RESET_PULSE_WIDTH_US : drv8704_defs.h
- DRV8704_RESET_RECOVERY_US : drv8704_defs.h
- DRV8704_SPI_MODE : drv8704_defs.h
- DRV8704_SPI_ORDER : drv8704_defs.h
- DRV8704_SPI_SPEED : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_AOCP_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_AOCP_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_APDF_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_APDF_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_BOCP_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_BOCP_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_BPDF_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_BPDF_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_DEFAULT : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_FAULT_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_OTS_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_OTS_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_UVLO_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_STATUS_UVLO_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_TORQUE_DEFAULT : drv8704_defs.h
- DRV8704_TORQUE_MASK : drv8704_defs.h
- DRV8704_TORQUE_SHIFT : drv8704_defs.h
- DRV8704_WAKE_DELAY_US : drv8704_defs.h
- DRV8704_WRITE_BIT : drv8704_defs.h