### [ На русском ] ↔ [ English ]

- Файловые системы ESP32
- Назначение файлового менеджера ESPShell
- Команды файлового менеджера
- Показать таблицу разделов и смонтированные файловые системы: "mount"
- Монтировать раздел
- Размонтировать ранее смонтированный раздел: "unmount [path]"
- Форматировать файловую систему: "format [label]"
- Список файлов в каталоге: "ls [path]"
- Сменить каталог: "cd [path|..]"
- Удалить файлы/каталоги: "rm path"
- Записать байты: "write path [text]"
- Дописать байты: "append path text"
- Вставить байты в текстовый файл: "insert path line_num [text]"
- Удалить строки из текстового файла: "delete path line_num [count]"
- Создать каталог(и): "mkdir path1 path2 ... pathn"
- Создать или обновить метки времени у файла(ов): "touch path1 path2 ... pathn"
- Показать/отправить текстовый или бинарный файл: "cat [-n|-b] path [line_num [count]] [uart num]"
- Переместить/переименовать файлы или каталоги: "mv"
- Копировать файлы или каталоги: "cp"
- Показать информацию: "show mount [PATH]"

## ⇮ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ ESP32

По состоянию на 2024 год, в проектах ESP32 на базе IDF и Arduino обычно используются три файловые системы: LittleFS, FAT и SPIFFS (последняя скоро будет устаревшей). Все три файловые системы поддерживаются в мини-файловом менеджере ESPShell.

Для тестирования доступен пример файла "partitions.csv", в котором описаны все три файловые системы. Этот файл, если он находится в каталоге проекта, будет использоваться при загрузке прошивки.

Поддерживаются следующие типы носителей:

- Встроенная флэш-память: здесь размещается прошивка (скетч).
- SD-карта по SPI-интерфейсу.

SDMMC с полноценной 4-битной шиной данных — самый быстрый способ чтения/записи на SD-карты. Однако на многих отладочных платах подключена только одна линия данных (например, у ESP32Cam). Тем не менее, даже SDMMC в 1-битном режиме быстрее, чем SD по SPI.

## ⇮НАЗНАЧЕНИЕ ФАЙЛОВОГО МЕНЕДЖЕРА ESPSHELL

Основная цель файлового менеджера ESPShell — копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и каталогов, которые могут использоваться в прошивке. Это, например, конфигурационные файлы, изображения с камеры, страницы веб-сервера, логи и т.д.

ESPShell позволяет выполнять операции копирования и перемещения между разными файловыми системами. Например, файл можно переместить из FAT в LittleFS.

Поддерживаются SD-карты, подключенные по шине SPI.

Кроме того, ESPShell предоставляет базовые функции редактирования бинарных и текстовых файлов. Пользователь может создавать файлы, дописывать строки или байты, вставлять или удалять строки в текстовых файлах.

## ⇮КОМАНДЫ ФАЙЛОВОГО МЕНЕДЖЕРА

Чтобы войти в режим файлового менеджера, введите "files" и нажмите <Enter>:

      esp32#>files
      % Entering filesystem configuration mode. Ctrl+Z or "exit" to return
      % Main commands are still avaiable (but not visible in "?" command list)
      esp32#(/)>

Теперь в командной строке отображается текущий рабочий каталог в скобках. Это называется корневым каталогом. Он виртуальный и не может использоваться как обычный каталог: нельзя создать в нём файлы или папки. Он используется исключительно для хранения точек монтирования.

Точка монтирования — это каталог, имя которого начинается с "/", например, "/wwwroot", где размещается реальная файловая система.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение текущего каталога влияет только лишь на сам ESPShell и никак не влияет на скетч: скетч может как и раньше вызывать chdir() и getcwd() и его текущая рабочая директория будет отличаться от текущей директории шелла. Такое поведение сделано умышленно, т.к. философия ESPShell - по возможности никак не влиять на "родительский" скетч

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы хотите использовать пробелы (" ") в пути, то просто напишите ваш путь в двойных кавычках. А можно использовать вместо пробелов звёздочку "*". ESPShell автоматически заменит звёздочки на пробелы. ESPShell не поддерживает:

- автодополнение имён файлов,
- шаблоны в именах (* и ?)

Теперь давайте рассмотрим команды файлового менеджера (выйти из режима можно нажатием Ctrl+Z или вводом "exit" + Enter):

      esp32#(/)>?
      % Enter "? command" to get details about specific command.
      % Enter "? keys" to display the espshell keyboard help page
      %
      % "?"          : Список команд и помощь
      % "mount"      : Смонтировать раздел / Показать таблицу разделов
      % "unmount"    : Размонтировать раздел
      % "ls"         : Список каталога
      % "pwd"        : Показать текущий каталог
      % "cd"         : Сменить каталог
      % "rm"         : Удалить файлы
      % "mv"         : Переместить/переименовать файлы
      % "cp"         : Копировать файлы
      % "write"      : Записать байты
      % "append"     : Дописать байты
      % "insert"     : Вставить байты
      % "delete"     : Удалить строки
      % "mkdir"      : Создать каталог
      % "cat"        : Показать текстовый/бинарный файл
      % "touch"      : Обновить метку времени / создать файл
      % "format"     : Стереть старую и создать новую файловую систему
      % "exit"       : Выйти
      esp32#(/)>

### ⇮ПОКАЗАТЬ ТАБЛИЦУ РАЗДЕЛОВ И СМОНТИРОВАННЫЕ ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ: "mount"

Команда без аргументов отображает таблицу разделов и информацию о смонтированных файловых системах (команда "mount" сокращена до "m"):

      esp32#(/)>m
      %  Partition label |   Type    |   Size  |    Mounted on    |Total(Kb)|Free(Kb)
      % -----------------+-----------+---------+------------------+---------+--------
      %              nvs | NVStorage |    20Kb |                  |         |
      %          otadata |  OTA data |     8Kb |                  |         |
      %          wwwroot | FAT/exFAT |   960Kb |          /wwwroot|     920 |    920
      %             pr0n |    SPIFFS |   480Kb |                  |         |
      %             logs |  LittleFS |   480Kb |             /logs|     480 |    464
      %         coredump | Core dump |    64Kb |                  |         |
      %
      % 3 mountable partitions found
      esp32#(/)>

Вывод выше показывает, что есть 3 различных раздела, два из которых смонтированы по путям "/wwwroot" и "/logs". Столбец "Size" показывает размер файловой системы на флеш-памяти. Столбцы "Total" и "Free" показывают общий и свободный объём файловой системы соответственно.

### ⇮МОНТИРОВАТЬ РАЗДЕЛ: "mount LABEL [/PATH]"

Эта команда с одним или двумя аргументами монтирует файловую систему, находящуюся на разделе с указанной меткой LABEL, в указанный путь /PATH. Если /PATH (точка монтирования) не задан, он автоматически формируется путём объединения "/" и имени метки раздела (как показано выше).

Если файловая система не монтируется, она будет отформатирована, после чего монтирование будет повторено.

LABEL можно указывать укороченно, но это не влияет на итоговую точку монтирования — она всё равно формируется по полному имени метки:

      esp32#(/)>mount www
      %  FAT/exFAT  on partition "wwwroot" is mounted under "/wwwroot"
      esp32#(/)>

Здесь мы использовали укороченную метку ("www" вместо "wwwroot"), но она была распознана как полное имя. Путь монтирования был опущен, поэтому он сгенерирован автоматически из имени метки.

После монтирования файловая система становится доступной по пути /PATH (в данном случае — /wwwroot): пользователь может выполнить "cd /wwwroot" и исследовать/изменять содержимое.

Пример: смонтировать файловую систему с раздела "wwwroot" в точку "/my/point":

      esp32#(/)>mount wwwroot /my/point
      %  FAT/exFAT  on partition "wwwroot" is mounted under "/my/point"
      esp32#(/)>

### ⇮МОНТИРОВАНИЕ SD-КАРТЫ

"mount spi1|spi2|spi3|hspi|fspi|vspi MOSI MISO CLK CS [FREQ_KHZ] [/PATH]"

SD-карта может быть смонтирована по SPI-шине с помощью приведённой выше команды. Первый аргумент указывает, какой SPI-интерфейс использовать. Самый безопасный выбор — "hspi", он работает на всех моделях ESP32. Поддерживаются оба соглашения об именовании SPI-интерфейсов: Arduino (hspi, vspi) и ESP-IDF (spi1, spi2 и т. д.).

MOSI, MISO, CLK и CS — это пины SPI-шины (GPIO, к которым подключена SD-карта).

FREQ_KHZ — необязательный параметр, определяющий частоту SPI-шины. По умолчанию SD-карты работают на частоте 20 МГц. Однако при использовании длинных проводов (например, на макетных платах) рекомендуется понижать частоту (вплоть до 400 кГц) для предотвращения ошибок передачи данных.

### ⇮РАЗМОНТИРОВАТЬ РАЗДЕЛ, СМОНТИРОВАННЫЙ ЧЕРЕЗ "MOUNT": "unmount [PATH]"

Противоположность команде "mount": выполняет размонтирование файловой системы. Принимает один необязательный аргумент — путь монтирования. Если путь не указан, он определяется из текущей рабочей директории:

      esp32#(/wwwroot/1/2/)>unmount
      % Unmounted  FAT/exFAT  partition "/wwwroot"
      esp32#(/)>

Также доступна команда "umount", являющаяся алиасом для "unmount".

### ⇮ФОРМАТИРОВАНИЕ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ: "format [LABEL]"

Команда "format" используется для форматирования раздела, указанного по LABEL. Если LABEL не указан, ESPShell определяет метку раздела по текущей директории:

      esp32#(/wwwroot/)>format
      % Formatting partition "wwwroot", file system type is " FAT/exFAT "
      % done
      esp32#(/wwwroot/)>

Тип файловой системы определяется в файле partitions.csv и не может быть изменён во время выполнения. Для FAT выполняется быстрое форматирование (таблицы размещения очищаются, данные не затираются).

### ⇮СПИСОК ФАЙЛОВ В ДИРЕКТОРИИ: "ls [PATH]"

Команда "ls" отображает содержимое директории. Если PATH не указан, используется текущая директория:

      esp32#(/wwwroot/)>ls
      %    Size        Modified          *  Name
      %               -- level up --    DIR [..]
      %       171  1980-01-01 01:43:26  DIR [index]
      %       146  1980-01-01 01:43:26  DIR [logs]
      %         0  1980-01-01 01:43:26  DIR [uphp]
      %         0  1980-01-01 01:43:26  DIR [tmp]
      %        57  1980-01-01 01:46:18      index.html
      %
      % 4 directories, 1 file, 374 bytes
      esp32#(/wwwroot/)>

Выводимые данные включают: время последнего изменения, размер файла в байтах, тип (директории помечены как DIR, файлы — нет) и имя.

Подробности:

Size: размер файла или директории в байтах
Modified: дата и время последнего изменения
Type: директории помечаются как DIR, файлы — без пометок
Name: имя файла или директории (имена директорий отображаются в квадратных скобках)
Специальный каталог [..] означает «на уровень выше»

Файлы отображаются в порядке создания, без сортировки.

Пример: вывод содержимого директории /wwwroot/index/:

      esp32#(/)>ls wwwroot/index
      %    Size        Modified          *  Name
      %               -- level up --    DIR [..]
      %        57  1980-01-01 01:45:00      index.php
      %        57  1980-01-01 01:45:16      index_old.php
      %        57  1980-01-01 01:45:26      index_html
      %
      % 0 directories, 3 files, 171 bytes
      esp32#(/)>

Путь (PATH) должен указывать на директорию, с / или без него на конце.

Важно: по умолчанию ls рекурсивно вычисляет общий размер директорий. Это может замедлить выполнение и потреблять память. Чтобы отключить это поведение, выполните:

      var ls_show_dir_size 0

### ⇮СМЕНА ДИРЕКТОРИИ: "cd [PATH|..]"

Команда "cd" поддерживает три варианта:

1. "cd" — без параметров: перейти в корень текущей смонтированной ФС (не путать с глобальным "/"):

            esp32#(/wwwroot/1/2/)>cd
            esp32#(/wwwroot/)>

2. "cd .." — перейти на уровень вверх. Если родительской директории не существует, переход осуществляется к ближайшей существующей:

           esp32#(/)>mount wwwroot /a/mount/point
           %  FAT/exFAT  on partition "wwwroot" is mounted under "/a/mount/point"
           esp32#(/)>cd /a/mount/point
           esp32#(/a/mount/point/)>cd ..
           esp32#(/)>

В данном случае команда возвращает нас в "/", так как путь монтирования рассматривается как единый виртуальный путь.

3. "cd PATH" — перейти в директорию PATH. Абсолютные пути начинаются с точки монтирования.
Относительные пути задаются от текущей директории.

           esp32#(/wwwroot/)>cd test_dir/dir2
           esp32#(/wwwroot/test_dir/dir2/)>cd ../../zzz
           esp32#(/wwwroot/)>cd ..
           esp32#(/)>

### ⇮УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ И ДИРЕКТОРИЙ: "rm PATH"

Удаляет указанный файл или директорию:

- Если PATH — файл, он будет удалён.
- Если PATH — директория, она и всё её содержимое будут удалены рекурсивно, без подтверждения.
- Если PATH — точка ("." или "./"), то всё содержимое текущего каталога будет удалено рекурсивно, без подтверждения.

      esp32#(/)>ls wwwroot/test_dir
      % Size/Used      Modified          *  Name
      %               -- level up --    DIR [..]
      %            1980-01-01 01:00:24  DIR [dir2]
      %         4  1980-01-01 01:16:20      test.cfg
      % 1 directory, 1 file, 4 bytes

      esp32#(/)>rm wwwroot/test_dir
      % Directory removed: "/wwwroot/test_dir/dir2/"
      % File removed: "/wwwroot/test_dir/test.cfg"
      % Directory removed: "/wwwroot/test_dir/"
      % 3 files/directories were deleted
      esp32#(/)>

Удаление директорий из корня "/" (виртуальный корень всех точек монтирования) невозможно: например, "rm /wwwroot" не сработает. Используйте для этого команду unmount.

### ⇮ЗАПИСЬ БАЙТ В ФАЙЛ: "write PATH [TEXT]"

Записывает строку байтов или символов в файл. Если файл не существует — создаётся. Если существует — содержимое перезаписывается полностью.

Чтобы дописать или изменить данные без перезаписи, используйте команды "append", "insert" или "delete".

Аргумент TEXT может содержать:

обычные символы, пробелы, escape-последовательности:

        \\  = обратный слэш
        \n  = перевод строки
        \r  = возврат каретки
        \t  = табуляция
        \AB = байт с шестнадцатеричным значением AB

Если TEXT опущен, записывается перевод строки (\n).

Пример 1: создать или перезаписать test.cfg с "Hello World!" и строкой байт 61 62 63 64 65 \n:

      esp32#(/wwwroot/)>write test.cfg Hello World\n\61\62\63\64\65\n
      % 18 bytes written
      esp32#(/wwwroot/)>

Если в пути указаны несуществующие директории, они будут созданы автоматически.

### ⇮ДОБАВЛЕНИЕ БАЙТ: "append PATH TEXT"

Добавляет данные в конец существующего файла. Работает как write, но не затирает данные:

      esp32#(/wwwroot/)>append test.cfg \nNew line
      % 9 bytes written
      esp32#(/wwwroot/)>

Используйте "write" для перезаписи файла, "insert"/"delete" — для изменения строк.

### ⇮ВСТАВКА БАЙТ В ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ: "insert PATH LINE_NUM [TEXT]"

Вставляет TEXT (который может содержать несколько строк, разделённых символами \n) перед строкой с номером LINE_NUM в файле по пути PATH.
Примечание: В конец каждой вставляемой строки автоматически добавляется символ новой строки (\n) — нет необходимости вручную добавлять \n в конец каждой строки, если только вы не вставляете несколько строк.

Пример: Отобразить файл и вставить в него многострочную строку:

      esp32#(/wwwroot/)>cat -n index.html
         1:
         2:
         3:
         4: Hello World!
         5:
         6:
         7:
      esp32#(/wwwroot/)>insert index.html 4 Hey! This line was inserted!\nAnd this line also!
      %% Line inserted
      esp32#(/wwwroot/)>cat -n index.html
         1:
         2:
         3:
         4: Hey! This line was inserted!
         5: And this line also!
         6: Hello World!
         7:
         8:
         9:
      esp32#(/wwwroot/)>

Как и в команде write, поддерживаются escape-последовательности, такие как \n, \r, \t и \XX (шестнадцатеричный байт).
Если TEXT полностью опущен, будет вставлена одна пустая строка (перенос строки).

### ⇮УДАЛЕНИЕ СТРОК ИЗ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА: "delete PATH LINE_NUM [COUNT]"

Удаляет COUNT строк, начиная с строки под номером LINE_NUM в файле по пути PATH.
Если COUNT опущен, по умолчанию удаляется 1 строка:

      esp32#(/wwwroot/)>cat -n index.html
       1:
       2:
       3:
       4: Hey! This line was inserted!
       5: And this line also!
       6: Hello World!
       7:
       8:
       9:
      esp32#(/wwwroot/)>delete index.html 4 2
      % 2 lines deleted starting at line 4
      esp32#(/wwwroot/)>cat -n index.html
       1:
       2:
       3:
       4: Hello World!
       5:
       6:
       7:

### ⇮СОЗДАНИЕ КАТАЛОГОВ: "mkdir PATH1 PATH2 ... PATHn"

Создаёт один или несколько каталогов. Поддерживается создание вложенных путей — например, команда "mkdir 1/2/3/4" создаст все отсутствующие промежуточные каталоги.

Пример 1: Создание нескольких каталогов в /wwwroot

      esp32#(/)>cd wwwroot
      esp32#(/wwwroot/)>mkdir 1 2 3
      % Directory created: "/wwwroot/1/"
      % Directory created: "/wwwroot/2/"
      % Directory created: "/wwwroot/3/"
      esp32#(/wwwroot/)>

Эта команда не может создавать каталоги напрямую в корневом каталоге / — используйте команду "mount" для создания или определения новых точек монтирования в /.

ПРИМЕЧАНИЕ по путям с пробелами:
Если вам нужно использовать пробелы в именах файлов или каталогов, можно написать тмя в двойных кавычках: "Program Files", а можно - используовать вместо пробела символ звёздочки (*).
ESPShell автоматически заменит звёздочки на пробелы при обработке пути.

Пример:

      esp32#(/wwwroot/)>mkdir My*Documents
      % Directory created: "/wwwroot/My Documents/"
      esp32#(/wwwroot/)>mkdir "Program Files"
      % Directory created: "/wwwroot/Program Files/"

### ⇮СОЗДАНИЕ НОВЫХ ФАЙЛОВ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ МЕТКИ ВРЕМЕНИ: "touch PATH1 PATH2 ... PATHn"

Эта команда работает аналогично команде `touch` в Linux:

Создаёт пустые файлы, если они не существуют.
Обновляет метку времени изменения для существующих файлов.
Если указанный путь включает подкаталоги, ESPShell автоматически создаст все необходимые каталоги.

Пример 1: Создание нескольких новых файлов в текущем каталоге

      esp32#(/wwwroot/)>touch file1.txt file2.txt file3.txt
      % File created: "/wwwroot/file1.txt"
      % File created: "/wwwroot/file2.txt"
      % File created: "/wwwroot/file3.txt"
      esp32#(/wwwroot/)>

Пример 2: Обновление времени последнего изменения существующего файла

      esp32#(/wwwroot/)>touch file1.txt
      esp32#(/wwwroot/)>

Пример 3: Создание файла во вложенном каталоге (с автосозданием недостающих папок)

      esp32#(/wwwroot/)>touch dir1/dir2/config.json
      % Directory created: "/wwwroot/dir1/"
      % Directory created: "/wwwroot/dir1/dir2/"
      % File created: "/wwwroot/dir1/dir2/config.json"
      esp32#(/wwwroot/)>

### ⇮ОТОБРАЖЕНИЕ/ПЕРЕДАЧА ТЕКСТОВОГО/БИНАРНОГО ФАЙЛА: "cat [-n|-b] PATH [LINE_NUM [COUNT]] [uart NUM]"

Эта команда отображает содержимое файла (текстового или бинарного) или передаёт его по интерфейсу UART.
В отличие от Linux, команда cat в ESPShell не поддерживает объединение нескольких файлов (нельзя использовать для склейки файлов).

ОСНОВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы вывести файл как обычный текст:

      esp32#(/wwwroot/)>cat index.html

      Hey! This line was inserted!
      And this line also!
      Hello World!

      esp32#(/wwwroot/)>

ОТОБРАЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ СТРОК

Можно использовать аргументы LINE_NUM и COUNT, чтобы вывести только часть файла:

      esp32#(/wwwroot/)>cat index.html 4 2
      Hey! This line was inserted!
      And this line also!
      esp32#(/wwwroot/)>

ПОКАЗ НОМЕРОВ СТРОК

Используйте флаг -n для вывода номеров строк. Полезно при работе с insert и delete:

       esp32#(/wwwroot/)>cat -n index.html
       1:
       2:
       3:
       4: Hey! This line was inserted!
       5: And this line also!
       6: Hello World!
       7:
       8:
       esp32#(/wwwroot/)>

ОТОБРАЖЕНИЕ ФАЙЛА В ВИДЕ ДВОИЧНОГО (HEX + ASCII)

Флаг -b интерпретирует содержимое как бинарные данные и отображает их в виде hex-дампа:

      esp32#(/wwwroot/)>cat -b index.html
             0  1  2  3   4  5  6  7   8  9  A  B   C  D  E  F  |0123456789ABCDEF
      ----------------------------------------------------------+----------------
      0000: 3c 68 74 6d  6c 3e 0a 3c  68 65 61 64  3e 3c 2f 68  |...Hey!
      0020: 20 54 68 69  73 20 6c 69  6e 65 20 77  61 73 20 69  | This line was i
      0030: 6e 73 65 72  74 65 64 21  0a 41 6e 64  20 74 68 69  |nserted!.And thi
      0040: 73 20 6c 69  6e 65 20 61  6c 73 6f 21  0a 48 65 6c  |s line also!.Hel
      0050: 6c 6f 20 57  6f 72 6c 64  21 0a 0a 0a  3c 2f 62 6f  |lo World!......
      % EOF (109 bytes)
      esp32#(/wwwroot/)>

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛА ПО UART

Команда cat также может использоваться для передачи содержимого файла по инициализированному UART-интерфейсу.
При использовании флага -b файл передаётся как есть (в бинарном виде), без форматирования или номеров строк.

Это особенно полезно для передачи файлов на устройства, подключённые по UART. Например, модуль SIM7600 LTE с 64 ГБ встроенной памяти может использоваться для отправки больших файлов по LTE. Передача обрабатывается самим модулем, снижая нагрузку на основной процессор.

      esp32#(/wwwroot/)>cat -b firmware.bin uart 2
      % Binary file sent over UART2 (14832 bytes)
      esp32#(/wwwroot/)>

### ⇮ПЕРЕМЕЩЕНИЕ/ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ФАЙЛОВ И КАТАЛОГОВ: "mv"

TBD. Команда "mv" похожа на свою Linux-версию но с некоторыми особенностями: команда не умеет переносить содержимое каталога: если написать (находясь в каталоге /ffat/5) что-то вроде "mv . ../6", то вместо перемещения файлов из каталога в каталог будет перемещен весь каталог /ffat/5.

    esp32#(/ffat/5/)>mv . ../6
    % Moving/renaming "/ffat/5" to "/ffat/6".. Done
    esp32#(/ffat/5/)>

В качестве временного решения можно использовать "cp" и "rm" - эти команды понимают символ "." именно как "содержимое каталога"

### ⇮КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ И КАТАЛОГОВ: "cp"

TBD. Команда "cp" похожа на свою Linux-версию но с некоторыми особенностями: Т.к. в ESPShell нет такого понятия как wildcards (т.е. имена вида "*.txt" или "backup.?bk") то копирование содержимого каталога выполняется так:

      esp32#(/wwwroot/)>cp . ../dir

Для задания источника в виде содержимого текущего каталога следует использовать точку (".").

### ⇮ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

"show mount [/PATH]"

Команда "show mount" выводит информацию о смонтированных файловых системах.
Без аргументов показывает список доступных разделов и точек монтирования для уже смонтированных разделов:

        esp32#>sh mount
        % Disk partition |M|File system| Size on |    Mounted on    |Capacity |  Free
        %    label       |?|   type    |  flash  |                  |  total  |  space
        % ---------------+-+-----------+---------+------------------+---------+---------
        %             nvs| | NVStorage |     20K |                  |         |
        %         otadata| |  OTA data |      8K |                  |         |
        %         wwwroot|+| FAT/exFAT |    960K |         /wwwroot |    916K |    916K
        %            pr0n|+|    SPIFFS |    480K |                  |         |
        %            logs|+|  LittleFS |    480K |                  |         |
        %        coredump| | Core dump |     64K |                  |         |
        %
        % 3 mountable partitions found. (+) - mountable partition
        esp32#>

Эта команда является псевдонимом для команды "mount", работающей с файловыми системами.

При использовании с аргументом (путь к каталогу) отображает информацию о конкретной точке монтирования:

        esp32#>sh mount /w
        % Mount point "/wwwroot",  FAT/exFAT , (partition label is "wwwroot")
        % Wear-levelling layer is active on this media
        % Filesystem is located on internal SPI FLASH
        esp32#>