Gold Type

10000  5000    1000  500     100
10nF   5nF     10nF   5nF    10nF

* Gold Type 5000/10000 sticks have parallel resistor:

5000     10000
500kOhm  1MOhm

Define unit capacitances as:

float CAP_CENTURY_GOLD[] =
{
  225.0f, 10.0f, 1.0f, 1.0f
};

define parallel resistances as:
float PAR_RES[] = 
{
  1000.0f, PIN_NONE, PIN_NONE, PIN_NONE
};

define mahjongAsst object like

mahjongAsst Asst(charge_pin, analog_pin, CAP_CENTURY_GOLD, R_REF);

in setup function, you should set this

Asst.setMesType(CAP);
Asst.setParRes(PAR_RES);