/**
 * @page FAQ
 * @if English
 *
 * @brief Questions and answers you may have
 *
 * @else
 *
 * @brief Питання та відповіді, які у вас можуть виникнути
 *
 * @endif
 * 
 * 
 * @if English
 *
 * Why doesn't the program work after turning on the Nanit main block?
 * ------------------------------------------------------------------
 * 
 * 1. Check the correct connection of sensors to the appropriate ports according
 * to the instructions.
 * 2. Reboot the main block after connecting all sensors.
 * 3. Check the battery level of the main block, it should be at least 20%.
 * @else
 * Чому програма не працює після включення головного блоку Nanit?
 * --------------------------------------------------------------
 * 
 *  1. Перевірте правильність підключення датчиків до відповідних портів за інструкцією.
 *  2. Перезавантажте головний блок після підключення всіх датчиків.
 *  3. Перевірте рівень заряду головного блоку, він має бути не менше ніж 20%.
 * @endif
 * 
 * @if English
 * Why is the device's battery life decreasing?
 * --------------------------------------------
 * 
 * 1. The power unit uses a lithium-ion battery, and multiple charge and 
 * discharge cycles can gradually reduce the battery's lifespan.
 * 2. Contact customer support if the device is still under warranty.
 * @else
 * Чому зменшується час автономної роботи пристрою?
 * ------------------------------------------------
 * 
 *  1. Блок живлення використовує літій-іонну батарею, багаторазові заряджання 
 * та розряджання можуть поступово зменшувати термін служби батареї.
 *  2. Зверніться до служби підтримки, якщо пристрій ще відповідає 
 * гарантійним вимогам.
 * @endif
 * 
 * @if English
 * What should I do if I've lost the software for the main block?
 * -------------------------------------------------------------
 * 
 *  1. Contact customer support for further instructions on how to recover it.
 * @else
 * Що робити, якщо втратили програмне забезпечення головного блоку?
 * ----------------------------------------------------------------
 * 
 *  1. Зверніться до служби підтримки для отримання подальших інструкції по відновленню.
 * @endif
 * 
 * @if English
 * Why doesn't the screen and indicator light up when powered on?
 * --------------------------------------------------------------
 * 
 * Possible cause: the battery is discharged.
 * Solution: charge the device.
 * @else
 * Чому при вмиканні екран та індикатор не світяться?
 * --------------------------------------------------
 * Можлива причина: розрядилася батарея.
 * Необхідно зарядити пристрій.
 * @endif
 * 
 * @if English
 * A connected module (sensor) is not working.
 * -------------------------------------------
 * 
 * 1. Possible cause: poor contact in the connector.
 *    Solution: disconnect the cable from the main block and the module, then 
 * reconnect it with a characteristic click.
 * 2. Possible cause: damaged cable.
 *    Solution: replace the cable with another one from the kit. If the cable 
 * is potentially damaged, please navigate to the following page @ref ServiceMode.
 * @else
 * Не працює підключений модуль (датчик)
 * -------------------------------------
 * 
 *  1. Можлива причина: відсутній контакт в роз’ємі. Необхідно: відключити 
 * кабель з роз’ємів головного блоку та модуля, а потім повторно підключити до 
 * характерного клацання.
 *  2. Можлива причина: кабель пошкоджено. Необхідно: замінити кабель іншим з 
 * набору. Якщо кабель потенційно пошкоджений, то перейдіть на сторінку @ref ServiceMode.
 * @endif
 * 
 * @if English
 * What to do if moisture gets into the body of the main block?
 * ---------------------------------------------------------------
 * 
 * 1. Turn off the main block.
 * 2. Place it horizontally for 3-6 hours to neutralize excess moisture.
 * 3. Do not turn on or charge by yourself.
 * 4. Transfer it to a service center. Note that this situation is not covered 
 * by the warranty!
 * @else
 * Що робити, якщо до корпусу головного блоку потрапила волога?
 * ------------------------------------------------------------
 *  1. Вимкнути головний блок.
 *  2. Поставити в горизонтальне положення на 3-6 годин для нейтралізації 
 * надлишку вологи.
 *  3. Не вмикати та не заряджати самостійно.
 *  4. Передати в сервісний центр. Важливо, даний випадок не є гарантійним!
 * @endif
 * 
 * @if English
 * How to install the driver?
 * ----------------------
 * @endif
 * Як встановити драйвер?
 * ----------------------
 * @else
 * <div class="tabbed">
 * <ul>
 *  <li> <b class="tab-title">Windows (exe)</b>
 * [CH341SER.EXE](https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/8/4/4/CH341SER.EXE)
 *  </li>
 *  <li> <b class="tab-title">Windows (ZIP)</b>
 * [Windows-CH340-Driver.zip](https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/5/9/7/Windows-CH340-Driver.zip)
 *  </li>
 *  <li> <b class="tab-title">Mac (ZIP)</b>
 * [CH341SER_MAC.ZIP](https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/8/4/4/CH341SER_MAC.ZIP)
 *  </li>
 *  <li> <b class="tab-title">Linux (ZIP)</b>
 * [CH341SER_LINUX.ZIP](https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/8/4/4/CH341SER_LINUX.ZIP)
 * </li>
 * </ul>
 * </div>
 * 
 * @if English
 * @else
 * @endif
 * 
 */ 