# Syntax Colouring Map For INA229


# Data types (KEYWORD1)
INA229	KEYWORD1


# Methods and Functions (KEYWORD2)
begin	KEYWORD2

getBusVoltage	KEYWORD2
getBusVolt	KEYWORD2
getBusMilliVolt	KEYWORD2
getBusMicroVolt	KEYWORD2

getShuntVoltage	KEYWORD2
getShuntVolt	KEYWORD2
getShuntMilliVolt	KEYWORD2
getShuntMicroVolt	KEYWORD2
getShuntVoltageRAW	KEYWORD2

getCurrent	KEYWORD2
getAmpere	KEYWORD2
getMilliAmpere	KEYWORD2
getMicroAmpere	KEYWORD2

getPower	KEYWORD2
getWatt	KEYWORD2
getMilliWatt	KEYWORD2
getMicroWatt	KEYWORD2
getKiloWatt	KEYWORD2

getTemperature	KEYWORD2


#########################


reset	KEYWORD2
setConversionDelay	KEYWORD2
getConversionDelay	KEYWORD2
setADCRange	KEYWORD2
getADCRange	KEYWORD2


setMode	KEYWORD2
getMode	KEYWORD2
setBusVoltageConversionTime	KEYWORD2
getBusVoltageConversionTime	KEYWORD2
setShuntVoltageConversionTime	KEYWORD2
getShuntVoltageConversionTime	KEYWORD2
setTemperatureConversionTime	KEYWORD2
getTemperatureConversionTime	KEYWORD2
setAverage	KEYWORD2
getAverage	KEYWORD2


setMaxCurrentShunt	KEYWORD2
isCalibrated	KEYWORD2
getMaxCurrent	KEYWORD2
getShunt	KEYWORD2
getCurrentLSB	KEYWORD2


setDiagnoseAlert	KEYWORD2
getDiagnoseAlert	KEYWORD2
setDiagnoseAlertBit	KEYWORD2
clearDiagnoseAlertBit	KEYWORD2
getDiagnoseAlertBit	KEYWORD2


setShuntOvervoltageTH	KEYWORD2
getShuntOvervoltageTH	KEYWORD2
setShuntUndervoltageTH	KEYWORD2
getShuntUndervoltageTH	KEYWORD2
setBusOvervoltageTH	KEYWORD2
getBusOvervoltageTH	KEYWORD2
setBusUndervoltageTH	KEYWORD2
getBusUndervoltageTH	KEYWORD2
setTemperatureOverLimitTH	KEYWORD2
getTemperatureOverLimitTH	KEYWORD2
setPowerOverLimitTH	KEYWORD2
getPowerOverLimitTH	KEYWORD2


getManufacturer	KEYWORD2
getDieID	KEYWORD2
getRevision	KEYWORD2


# Constants (LITERAL1)
INA229_LIB_VERSION	LITERAL1

